# Funcionamento

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

Proteção de transporte
Travar o braço de deslize
Preparação de trabalho
Ajustar ângulos de meia-esquadria horizontais
Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais
Colocação em ‌funcionamento
Instruções de trabalho
Serrar
Trabalhar tramelas perfiladas
Verifique e realize os ajustes básicos
Transporte