# Žaganje

##

- Potisnite drsno roko (27) do konca nazaj in jo fiksirajte v tem položaju.
  Omejevalnik globine (29) mora biti potisnjen popolnoma navznoter, nastavitveni vijak (28) pa je mogoče skozi režo med premikanjem drsne roke namestiti tako, da se ne dotika omejevalnika globine.
- Obdelovanec trdno vpnite glede na njegove dimenzije.
- Po potrebi nastavite želen zajeralni kot (vodoravno in/ali navpično).
- Vklopite električno orodje.
- Vodite drsno roko (27) z ročajem (1) počasi navzdol.
- Obdelovanec enakomerno podajajte.
- Električno orodje izklopite in počakajte, da žagin list povsem obmiruje.
- Drsno roko (27) počasi povlecite navzgor.

##

- Pred vklopom in med celotnim postopkom žaganja čvrsto držite ročaj. Med žaganjem nadzorovano premikajte potezni mehanizem. Trenutek nepazljivosti je dovolj, da pri lahko pomičnem poteznem mehanizmu povzroči hude poškodbe.

- Sprostite drsno roko (27).
  Preverite pravilno delovanje celotnega drsnega mehanizma tako, da drsno roko (27) potegnete ven in spet potisnete nazaj.
- Obdelovanec trdno vpnite glede na njegove dimenzije.
- Po potrebi nastavite želen zajeralni kot (vodoravno in/ali navpično).
- Drsno roko (27) povlecite z ročajem (1) tako daleč od prislonske letve (6), da je žagin list pred obdelovancem.
- Vklopite električno orodje.
- Vodite drsno roko (27) z ročajem (1) počasi navzdol.
- Drsno roko (27) pritisnite proti prislonski letvi (6) in obdelovanec prežagajte z enakomernim podajanjem.
- Električno orodje izklopite in počakajte, da žagin list povsem obmiruje.
- Vodite drsno roko (27) počasi navzgor.

##

Za preprosto žaganje obdelovancev enakih dolžin lahko uporabite dolžinski prislon (35) (pribor).

Dolžinski prislon lahko namestite na obeh straneh podaljška rezalne mize (7).

- Odvijte blokirni vijak (34) in dolžinski prislon (35) namestite na pritrdilni vijak (61).
- Blokirni vijak (34) ponovno privijte.
- Nastavite želeno dolžino podaljška rezalne mize (7).

##

Globinski prislon morate prestaviti, če žagate utor ali če želite uporabiti distančnik.

- Omejevalnik globine (29) pomaknite navzven.
- Potezni mehanizem (27) z ročajem (1) namestite v želeni položaj.
- Nastavitveni vijak (28) vrtite, dokler se konec vijaka ne dotakne omejevalnika globine (29).
- Potezni mehanizem (27) počasi dvigujte.

##

Upognjene in okrogle obdelovance je treba ustrezno zavarovati proti zdrsavanju. Na liniji rezanja ne sme nastati reža med obdelovancem, prislonsko letvijo in rezalno mizo.

Po potrebi morate izdelati posebna držala.