# اجزاء دستگاه

شماره گذاری تصاویر اجزاء دستگاه بر اساس شکل ابزار برقی در صفحه تصاویر است.

(1) | دسته
(2) | قفل ایمنی کلید روشن/خاموش
(3) | قاب محافظ
(4) | حفاظ ایمنی متحرک
(5) | خط کش راهنمای قابل تنظیم
(6) | خط کش راهنما
(7) | میز کشویی برای گسترش کفی اره
(8) | سوراخ های نصب
(9) | صفحه مونتاژ
(10) | گیره قفل
(11) | پیچ تثبیت برای زاویه مورب دلخواه (افقی)
(12) | اهرم پیش تنظیم زاویه مورب (افقی)
(13) | اهرم مهار برای زاویه مورب دلخواه (عمودی)
(14) | شیارهای زاویه‌ مورب استاندارد (افقی)
(15) | محل تورفتگی جای دست
(16) | آچار آلن ‎(6 mm/4 mm)‎
(17) | آچار آلن ‎(2 mm)‎
(18) | گیره پیچی
(19) | غلطک هدایت کننده
(20) | نشانگر زاویه برای محدوده زاویه مورب سمت راست (‎0°‎ تا ‎47°‎) (عمودی)
(21) | حفاظ ایمنی در برابر براده فلز
(22) | خروجی تراشه
(23) | آداپتور مکش
(24) | اهرم نگهدارنده مکانیسم کشویی
(25) | برچسب هشدار لیزر
(26) | پوشش محافظ لیزر
(27) | بازوی کشویی
(28) | پیچ تنظیم خط کش تعیین عمق سوراخ
(29) | خط کش تعیین عمق سوراخ
(30) | قفل ایمنی حمل و نقل
(31) | درجه بندی برای زاویه مورب (عمودی)
(32) | نشانگر زاویه برای محدوده زاویه مورب سمت چپ (‎47°‎ تا ‎0°‎) (عمودی)
(33) | دکمه تنظیم زاویه مورب ‎22,5°‎ (عمودی)
(34) | پیچ قفل قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار
(35) | قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار
(36) | درجه بندی برای زاویه مورب (افقی)
(37) | میز اره
(38) | دکمه چرخشی جهت تنظیم کردن محدوده زاویه مورب (عمودی)
(39) | تیغه اره
(40) | منفذ خروجی پرتو لیزر
(41) | پیچ قفل میله حفاظ ایمنی متحرک
(42) | میله حفاظ ایمنی متحرک
(43) | پیچ تثبیت جلویی (صفحه پوششی/حفاظ ایمنی متحرک)
(44) | پیچ تثبیت پشتی (صفحه پوششی/حفاظ ایمنی متحرک)
(45) | صفحه پوششی
(46) | قفل کننده محور دستگاه
(47) | پیچ آلن برای اتصال تیغه اره
(48) | فلنج مهار
(49) | فلنج مهار داخلی
(50) | اهرم نگهدارنده میز کشویی برای گسترش کفی اره
(51) | پیچ قفل خط کش راهنمای قابل تنظیم
(52) | کاهنده
(53) | پیچ های تنظیم برای کاهندگی
(54) | سوراخ های گیره پیچی
(55) | پیچ خروسکی
(56) | میله رزوه دار
(57) | نشانگر زاویه برای زاویه مورب (افقی)
(58) | کلید روشن/خاموش
(59) | کلید روشن/خاموش برای لیزر (علامت گذاری خط برش)
(60) | پیچ های صفحه مونتاژ
(61) | پیچ نگهدارنده برای قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار
(62) | پیچ درپوش محافظ لیزر
(63) | پیچ تثبیت موقعیت لیزر (انطباق)
(64) | پیچ اتصال صفحه مونتاژ لیزر
(65) | پیچ اتصال بدنه لیزر
(66) / (67) / (68) | پیچ های تنظیم برای تنظیم اصلی ‎0°‎ (زاویه مورب عمودی)
(69) | پیچ تنظیم برای تنظیم اصلی ‎45°‎ (زاویه مورب عمودی سمت چپ)
(70) | پیچ تنظیم برای تنظیم اصلی ‎45°‎ (زاویه مورب عمودی سمت راست)
(71) | پیچ های تنظیم صفحه مدرج برای زاویه مورب (افقی)
(72) | پیچ نشانگر زاویه (افقی)
(73) | پیچ تنظیم برای نیروی نگهدارنده اهرم مهار برای زاویه مورب دلخواه (عمودی)
(74) | تسمه چسبی