# Transportavimas (žr. Z pav.)

Prieš transportuodami elektrinį prietaisą atlikite šiuos veiksmus:

- Slankųjį svertą (27) kiek galima pastumkite atgal ir šioje padėtyje jį užfiksuokite
- Įsitikinkite, kad transportavimo atrama (29) kiek galima įspausta į vidų, o reguliavimo varžtas (28) judant slankiajam svertui, nepaliesdamas gylio ribotuvo, praeina pro išėmą.
- Slankųjį svertą lenkite žemyn, kol transportavimo apsaugą (30) bus galima visiškai įspausti į vidų.
- Pjovimo stalo ilginamąsias dalis (7) visiškai įstumkite į vidų.
- Nustatykite įstrižo pjūvio vertikalioje plokštumoje 0° kampą ir užveržkite prispaudžiamąją svirtelę (13).
- Pjovimo stalą (37) sukite į kairę iki atramos ir užveržkite fiksuojamąją rankenėlę (11).
- Maitinimo laidą suriškite kibiąja juosta (74).
- Nuimkite visą papildomą įrangą, kurios negalite tvirtai primontuoti prie elektrinio prietaiso.
- Jei yra galimybė, nenaudojamus pjūklo diskus transportuokite uždaroje talpykloje.
- Norėdami įrankį gabenti, paimkite už specialių išėmų (15), esančių pjovimo stalo šonuose.

- Elektriniam įrankiui transportuoti naudokite tik transportavimo įtaisus ir niekada transportavimui nenaudokite apsauginių įtaisų, slankiojo sverto arba rankenos.