# Обработване на профилни летви

Можете да обработвате профилни летви по два различни начина:

Позициониране на детайла | Перваз за под | Перваз за таван
--- | --- | ---
поставени срещу опорната шина |  |
легнали на масата за рязане |  |

Освен това в зависимост от широчината на профилната летва можете да изпълнявате срезовете с или без изтегляне.

Винаги изпробвайте настроения наклон на среза (хоризонтален и/или вертикален) първо върху отпадъчно трупче.