# نحوه تنظیم زاویه برش فارسی عمودی

زاویه برش فارسی عمودی را میتوان در یک محدوده از زاویه 47° (از سمت چپ) تا زاویه 47° (از سمت راست) تنظیم کرد.

برای تنظیم دقیق و سریع زاویه های برش فارسی عمودی، نگهدارنده هایی برای زاویه های 0° ، 22,5°، 45° و 47° در نظر گرفته شده اند.

##

- خط کش راهنمای قابل تنظیم چپ (5) را بطور کامل به طرف بیرون بکشید.
- اهرم مهار (13) را باز کنید.
- بازوی کشویی (27) روی دسته (1) را به چپ برانید تا نشانگر زاویه (32) زاویه مورب دلخواه عمودی را نشان دهد.
- بازوی کشویی (27) را در این وضعیت نگهدارید و اهرم مهار (13) را دوباره سفت کنید.
  نیروی نگهدارندگی اهرم مهار باید موقعیت بازوی کشویی را در هر زاویه مورب عمودی بطور ایمن نگه دارد.

##

- خط کش راهنمای قابل تنظیم راست (5) را بطور کامل به بیرون بکشید.
- اهرم مهار (13) را باز کنید.
- بازوی کشویی (27) روی دسته (1) را از حالت ‎0° کمی به چپ برگردانید و دستگیره چرخشی (38) را بچرخانید تا محدوده زاویه مورب دلخواه عمودی نشان داده شود.
- بازوی کشویی (27) را روی دسته (1) را به راست برانید تا نشانگر زاویه (20) زاویه مورب دلخواه را نشان دهد.
- بازوی کشویی (27) را در این وضعیت نگهدارید و اهرم مهار (13) را دوباره محکم کنید.
  نیروی نگهدارندگی اهرم مهار باید موقعیت بازوی کشویی را در هر زاویه مورب عمودی بطور ایمن نگه دارد.

##

برای تنظیم راحت زاویه برش فارسی عمودی استاندارد 0°، دکمه چرخش (38) در محدوده زاویه برش فارسی چپ قرار می گیرد. |

- بازوی محرک (27) را از راست روی حالت 0° برانید.

##

- هردو خط کش راهنمای قابل تنظیم (5) را بطور کامل به بیرون بکشید.
- اهرم مهار (13) را باز کنید.
- بازوی کشویی (27) روی دسته (1) را از حالت ‎0° کمی به چپ برگردانید و دستگیره چرخشی (38) را بچرخانید تا محدوده زاویه مورب دلخواه نشان داده شود.
- بازوی کشویی (27) روی دسته (1) را به چپ یا راست برانید تا نشانگر زاویه (32) یا (20) زاویه مورب عمودی دلخواه را نشان دهد.
- بازوی کشویی (27) را در این وضعیت نگهدارید و اهرم مهار (13)را دوباره محکم کنید.
  نیروی نگهدارندگی اهرم مهار باید موقعیت بازوی کشویی را در هر زاویه مورب عمودی بطور ایمن نگه دارد.

##

دکمه تنظیم (33) را کاملا به بیرون بکشید و آن را 90° بچرخانید. سپس بازوی محرک(27) روی دسته (1) را برانید تا بازوی محرک به طور محسوس جا بیافتد.