# Låsing av glidearmen

Glidearmens glidemekanisme (27) kan låses ved hjelp av klemspaken (24). To posisjoner er da mulig for glidearmen:

- Glidearmen skjøvet helt bakover (for kapping)
- Glidearmen trukket helt forover (for kompakt transportstilling)

## Oppheve sikringen av glidearmen (se bilde B1)

Etter at sikringen av glidearmen (27) er opphevet, er hele glidemekanismen klar for bruk.

- Trykk klemspaken (24) ned til den stopper.
- Klemkilen til klemspaken frigir de to nedre leddelene på glidearmen.

## Sikre glidearmen (se bilde B2)

Glidearmen skjøvet helt bakover:

- Skyv glidearmen (27) bakover til den stopper.
- De to øvre leddelene på glidearmen står nå rett opp og er lukket.
- Trekk klemspaken (24) opp til klemkilen er plassert mellom de to nedre leddelene til glidearmen.
- Glidearmen (27) som er skjøvet helt bakover, er dermed låst.

Glidearmen trukket helt forover:

- Trekk glidearmen (27) forover til den stopper.
- Glidemekanismen er nå kjørt helt ut.
- Trekk klemspaken (24) opp til klemkilen er plassert mellom de to nedre leddelene til glidearmen.
- Glidearmen (27) som er trukket helt forover, er dermed låst.