# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроінструменту на сторінці з малюнком.

(1) | Рукоятка
(2) | Фіксатор вимикача
(3) | Захисний кожух
(4) | Маятниковий захисний кожух
(5) | Пересувна упорна планка
(6) | Упорна шина
(7) | Подовжувач стола
(8) | Монтажні отвори
(9) | Вставний щиток
(10) | Фіксаторна дужка
(11) | Ручка фіксації для вільного регулювання кута розпилювання (горизонтального)
(12) | Важіль для попереднього настроювання кута розпилювання (горизонтального)
(13) | Затискна рукоятка для вільного встановлення кута розпилювання (вертикального)
(14) | Насічки для стандартних кутів розпилювання (горизонтальних)
(15) | Заглиблена ручка
(16) | Ключ-шестигранник (6 мм/4 мм)
(17) | Ключ-шестигранник (2 мм)
(18) | Струбцина
(19) | Ковзний ролик
(20) | Індикатор кута розпилювання при нахилі праворуч (0°–47°) (вертикального)
(21) | Дефлектор для сходу стружки
(22) | Викидач тирси
(23) | Перехідник до пилососа
(24) | Затискний важіль механізму ковзання
(25) | Попереджувальна табличка для роботи з лазером
(26) | Захисний ковпачок лазера
(27) | Кронштейн
(28) | Юстирувальний гвинт обмежувача глибини
(29) | Обмежувач глибини
(30) | Транспортний фіксатор
(31) | Шкала кутів розпилювання (вертикальних)
(32) | Індикатор кута розпилювання при нахилі ліворуч (47°–0°) (вертикального)
(33) | Головка для встановлення кута розпилювання на 22,5° (вертикального)
(34) | Фіксуючий гвинт поздовжнього упора
(35) | Поздовжній упор
(36) | Шкала для настроювання кута розпилювання (горизонтального)
(37) | Стіл
(38) | Поворотна ручка для настроювання кута розпилювання (вертикального)
(39) | Пиляльне полотно
(40) | Вихідний отвір для лазерного променю
(41) | Фіксуючий гвинт коромисла маятникового захисного кожуха
(42) | Коромисло маятникового захисного кожуха
(43) | Передній кріпильний гвинт (захисний щиток/маятниковий захисний кожух)
(44) | Задній кріпильний гвинт (захисний щиток/маятниковий захисний кожух)
(45) | Захисний щиток
(46) | Фіксатор шпинделя
(47) | Гвинт з внутрішнім шестигранником для кріплення пиляльного диска
(48) | Затискний фланець
(49) | Внутрішній затискний фланець
(50) | Затискний важіль подовжувача стола
(51) | Фіксуючий гвинт пересувної упорної планки
(52) | Демпфер
(53) | Гвинти для настроювання демпфування
(54) | Отвори під струбцину
(55) | Гвинт-баранчик
(56) | Стрижень з різьбою
(57) | Індикатор кута розпилювання (горизонтального)
(58) | Вимикач
(59) | Вимикач лазера (позначення лінії розпилювання)
(60) | Гвинти до вставного щитка
(61) | Затискний гвинт поздовжнього упора
(62) | Гвинт захисного ковпачка лазера
(63) | Регулювальний гвинт положення лазера (збігання)
(64) | Кріпильний гвинт для монтажної плити лазера
(65) | Кріпильний гвинт для корпусу лазера
(66) / (67) / (68) | Регулювальні гвинти для базового положення 0° (вертикальний кут розпилювання)
(69) | Регулювальний гвинт для базового положення 45° (лівий вертикальний кут розпилювання)
(70) | Регулювальний гвинт для базового положення 45° (правий вертикальний кут розпилювання)
(71) | Регулювальні гвинти шкали кута розпилювання (горизонтального)
(72) | Гвинт індикатора кута (горизонтального)
(73) | Регулювальний гвинт сили затиснення затискної рукоятки для вільного встановлення кута розпилювання (вертикального)
(74) | Стрічка-липучка