# Dikey gönye açısının ayarlanması

Dikey gönye açısı 47° (sol taraflı) ile 47° (sağ taraflı) arasındaki bir aralıkta ayarlanabilir.

Sık kullanılan dikey gönye açılarını hızla ve hassas biçimde ayarlayabilmek için 0°, 22,5°, 45° ve 47° açılar için dayamaklar öngörülmüştür.

##

- Ayarlanabilir sol dayama rayını (5) sonuna kadar dışarı çekin.
- Sıkma tutamağını (13) gevşetin.
- Kayıcı kolu (27) tutamaktan (1) tutarak açı göstergesi (32) istenen dikey gönye açısını gösterinceye kadar sola hareket ettirin.
- Kayıcı kolu (27) bu pozisyonda tutun ve sıkma tutamağını (13) tekrar sıkın.
  Germe tutamağının sıkma kuvveti kayıcı kolun pozisyonunu istenen her dikey gönye açısında güvenli biçimde tutmalıdır.

##

- Ayarlanabilir sağ dayama rayını (5) sonuna kadar dışarı çekin.
- Sıkma tutamağını (13) gevşetin.
- Kayıcı kolu (27) tutamakta (1) 0° pozisyonundan hafifçe sola kaydırın ve döner topuzu (38), istenen dikey gönye açısı aralığı gösterilinceye kadar çevirin.
- Kayıcı kolu (27) tutamaktan (1) tutarak açı göstergesi (20) istenen gönye açısını gösterinceye kadar sağa hareket ettirin.
- Kayıcı kolu (27) bu pozisyonda tutun ve sıkma tutamağını (13) tekrar sıkın.
  Germe tutamağının sıkma kuvveti kayıcı kolun pozisyonunu istenen her dikey gönye açısında güvenli biçimde tutmalıdır.

##

Dikey standart gönye açısının 0° rahatça tekrar ayarlanabilmesi için döner topuz (38) sol dikey gönye açısı aralığında kavrama yapar. |

- Kayıcı kolu (27) sağdan 0° pozisyonuna getirin.

##

- Her iki dayama rayını (5) sonuna kadar dışarı çekin.
- Sıkma tutamağını (13) gevşetin.
- Kayıcı kolu (27) tutamakta (1) 0° pozisyonundan hafifçe sola kaydırın ve döner topuzu (38) istenen dikey gönye açısı aralığı gösterilinceye kadar çevirin.
- Kayıcı kolu (27) tutamaktan (1) tutarak açı göstergesi (32) veya (20) istenen dikey gönye açısını gösterinceye kadar sola veya sağa hareket ettirin.
- Kayıcı kolu (27) bu pozisyonda tutun ve sıkma tutamağını (13) tekrar sıkın.
  Germe tutamağının sıkma kuvveti kayıcı kolun pozisyonunu istenen her dikey gönye açısında güvenli biçimde tutmalıdır.

##

Ayar düğmesini (33) sonuna kadar dışarı çekin ve 90° çevirin. Daha sonra kayıcı kolu (27) tutamaktan (1) tutarak işitilir biçimde kavrama yapıncaya kadar hareket ettirin.