# Technické údaje

Píla na obklady |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Menovitý príkon | W | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 1 800
Menovité napätie | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Frekvencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Voľnobežné otáčky | min-1 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000
Obmedzenie rozbehového prúdu |  | ● | – | ● | ●
Typ lasera | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Trieda lasera |  | 1 | 1 | 1 | 1
HmotnosťA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Trieda ochrany |  | / II | / II | / II | / II
Rozmery vhodných pílových kotúčov |
Priemer pílového kotúča D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Hrúbka tela kotúča | mm | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6
Max. šírka rezania | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Priemer otvoru pílového kotúča d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky

Dovolené rozmery obrobkov pozri Dovolené rozmery obrobkov

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.