# Sågning

##

- Skjut glidarmen (27) helt bakåt och lås i detta läge.
  Kontrollera att djupanslaget (29) är fullständigt intryckt och att justerskruven (28) inte berör djupanslaget när glidarmen går genom urtaget.
- Spänn fast arbetsstycket med hänsyn till dimensionerna.
- Ställ vid behov in önskad geringsvinkel (horisontalt och/eller vertikalt).
- Sätt på elverktyget.
- För glidarmen (27) långsamt nedåt med handtaget (1).
- Såga arbetsstycket med jämn matningshastighet.
- Stäng av elverktyget och vänta till sågklingan stannat helt.
- Skjut glidarmen (27) långsamt uppåt.

##

- Håll stadigt i handtaget vid inkoppling och under all sågning. Vid sågning kontrollera glidarmens rörelse. Minsta oaktsamhet kan på grund av glidarmens lättrörlighet leda till allvarlig personskada.

- Lås upp glidarmen (27).
  Kontrollera att hela glidmekanismen är driftduglig genom att dra ut och skjuta in glidarmen (27).
- Spänn fast arbetsstycket med hänsyn till dimensionerna.
- Ställ vid behov in önskad geringsvinkel (horisontalt och/eller vertikalt).
- Dra ut glidarmen (27) med handtaget (1) från anslagsskenan (6) så långt att sågklingan står framför arbetsstycket.
- Sätt på elverktyget.
- För glidarmen (27) långsamt nedåt med handtaget (1).
- Tryck nu glidarmen (27) i riktning mot anslagsskenan (6) och kapa arbetsstycket med jämn matningshastighet.
- Stäng av elverktyget och vänta till sågklingan stannat helt.
- Skjut glidarmen (27) långsamt uppåt.

##

För bekväm sågning av arbetsstycken i identiska längder kan längdanslaget (35) (tillbehör) användas.

Längdanslaget kan monteras på sågbordsförlängningens (7) båda sidor.

- Lossa låsskruven (34) och fäll längdanslaget (35) över klämskruven (61).
- Dra åter fast låsskruven (34).
- Ställ in den önskade sågbordsförlängningen (7) till önskad längd.

##

Djupanslaget måste justeras för spårsågning eller när ett distansanslag ska användas.

- Sväng djupanslaget (29) utåt.
- Sväng glidarmen (27) i handtaget (1) till önskad position.
- Förskjut justerskruven (28) tills skruvens ända berör djupanslaget (29).
- Skjut glidarmen (27) långsamt uppåt.

##

Böjda eller runda arbetsstycken måste säkras mot slirning. Vid snittlinjen får springa inte uppstå mellan arbetsstycke, anslagsskena och sågbord.

Om så behövs, ska speciella fästen tillverkas.