# Dispositivo di sicurezza per il trasporto (vedere Fig. A)

Il dispositivo di sicurezza per il trasporto (30) rende più pratico trasportare l’elettroutensile verso i vari punti d’impiego.

## Sblocco dell’elettroutensile (posizione di lavoro)

- Spingere leggermente verso il basso il braccio scorrevole (27), agendo sull’impugnatura (1), , per ridurre il carico sul dispositivo di sicurezza per il trasporto (30).
- Estrarre completamente verso l’esterno il dispositivo di sicurezza per il trasporto (30).
- Guidare lentamente il braccio scorrevole (27) verso l’alto.

## Bloccaggio dell’elettroutensile (posizione di trasporto)

- Spingere il braccio scorrevole (27) completamente indietro e fissarlo in questa posizione.
- Condurre verso il basso il braccio scorrevole sino a quando il dispositivo di sicurezza per il trasporto (30) si possa spingere completamente verso l’interno.

Ulteriori avvertenze: vedi Trasporto (vedere Fig. Z)