# Messa in funzione

- Attenersi alla tensione di rete! La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

##

- Per accendere l’elettroutensile spingere dapprima il dispositivo di blocco (2) verso il centro, quindi premere l’interruttore di avvio/arresto (58) e tenerlo premuto.

Avvertenza: Per ragioni di sicurezza, l’interruttore di avvio/arresto (58) non può essere bloccato, dovendo invece restare costantemente premuto durante il funzionamento.

##

- Per spegnere, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (58).

##

Il limitatore elettronico di spunto alla partenza ha la funzione di limitare la potenza durante la fase della messa in funzione dell’elettroutensile e permette l’utilizzo di un fusibile da 16 A.

Avvertenza: Se l’elettroutensile, subito dopo l’accensione, funziona al massimo numero di giri, è presente un’avaria del limitatore di spunto alla partenza e della protezione contro il riavvio accidentale. L’elettroutensile deve essere inviato immediatamente al Servizio Assistenza Clienti.