# Fűrészelés

##

- Tolja egészen hátra a (27) siklókart, majd ebben a helyzetben reteszelje.
  Gondoskodjon arról, hogy a (29) mélységi ütköző teljesen befelé legyen nyomva és hogy a (28) szabályozócsavar a siklókar mozgatásakor anélkül átférjen a nyíláson, hogy megérintené a mélységi ütközőt.
- A méreteinek megfelelően szorosan fogja be a megmunkálásra kerülő munkadarabot.
- Szükség esetén állítsa be a kívánt sarkalószöget (vízszintes és/vagy függőleges).
- Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
- Vezesse lassan lefelé a (27) siklókart a (1) fogantyúnál fogva.
- Tolja keresztül egyenletes előtolással a fűrészfejet a munkadarabon.
- Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot és várja meg, amíg a fűrészlap teljesen leáll.
- Vezesse lassan felfelé a (27) siklókart.

##

- A bekapcsolás előtt és az egész fűrészelési eljárás alatt fogja szorosan a fogantyút. A fűrészelés közben hajtson végre e siklókarral egy jól megvezetett mozgást. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az igen könnyen mozgó siklókar használata közben komoly sérülésekhez vezethet.

- Oldja ki a (27) siklókar reteszelését.
  A (27) csúszókar kihúzásával és visszatolásával ellenőrizze, hogy a komplett csúszó mechanizmus üzemkész-e.
- A méreteinek megfelelően szorosan fogja be a megmunkálásra kerülő munkadarabot.
- Szükség esetén állítsa be a kívánt sarkalószöget (vízszintes és/vagy függőleges).
- Húzza el annyira a (27) siklókart a (1) fogantyúnál fogva a (6) ütközősíntől, hogy a fűrészlap a munkadarab elé kerüljön.
- Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
- Vezesse lassan lefelé a (27) siklókart a (1) fogantyúnál fogva.
- Nyomja el a (27) siklókart a (6) ütközősín felé és egyenletes előtolással fűrészelje át a munkadarabot.
- Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot és várja meg, amíg a fűrészlap teljesen leáll.
- Vezesse lassan felfelé a (27) siklókart.

##

Az azonos hosszúságú munkadarabok egyszerű vágásához használhatja a (35) hosszanti ütközőt.

A hosszanti ütközőt a (7) fűrészasztal hosszabbító mindkét oldalára fel lehet szerelni.

- Lazítsa ki a (34) csavart és hajtsa rá a (35) hosszanti ütközőt a (61) szorítócsavarra.
- Húzza meg ismét szorosra a (34) reteszelő csavart.
- Állítsa be a (7) fűrészasztal hosszabbítót a kívánt hosszúságra.

##

A mélységi ütköző helyzetét meg kell változtatni, ha egy hornyot akar fűrészelni, vagy egy távolsági ütközőt akar használni.

- Forgassa el kifelé a (29) mélységi ütközőt.
- Állítsa be a (27) siklókart a (1) fogantyúnál fogva a kívánt helyzetbe.
- Forgassa el a (28) szabályozócsavart, amíg a csavar vége meg nem érinti a (29) mélységi ütközőt.
- Vezesse lassan felfelé a (27) siklókart.

##

Görbe vagy körkörös keresztmetszetű munkadarabok fűrészelésekor ezeket külön be kell biztosítani elcsúszás ellen. A vágási vonalon nem szabad rést hagyni a munkadarab, az ütközősín és a fűrészasztal között.

Szükség esetén speciális tartókat kell készíteni.