# Ustawianie pionowych kątów cięcia

Pionowy kąt cięcia można ustawić w zakresie od 47° (lewa strona) do 47° (prawa strona).

Do szybkiego i precyzyjnego ustawiania często używanych pionowych kątów cięcia przewidziano ograniczniki dla kątów 0°, 22,5° i 45° oraz 47°.

##

- Wysunąć lewą przestawną szynę oporową (5) całkiem na zewnątrz.
- Zwolnić uchwyt mocujący (13).
- Przesunąć głowicę (27) w lewo, trzymając za rękojeść (1), aż wskaźnik cięcia (32) wskaże żądany pionowy kąt cięcia.
- Przytrzymać głowicę (27) w tej pozycji i dociągnąć uchwyt mocujący (13).
  Siła zaciskowa uchwytu musi być wystarczająca do utrzymania głowicy w bezpiecznej pozycji, niezależnie od ustawienia pionowego kąta cięcia.

##

- Wysunąć prawą przestawną szynę oporową (5) całkiem na zewnątrz.
- Zwolnić uchwyt mocujący (13).
- Wychylić głowicę (27), trzymając ją za rękojeść (1), z pozycji 0° lekko w lewo i obrócić gałkę obrotową (38) aż do wskazania żądanego pionowego zakresu kąta cięcia.
- Przesunąć głowicę (27), trzymając ją za rękojeść, (1), w prawo, aż wskaźnik kąta (20) wskaże żądany kąt cięcia.
- Przytrzymać głowicę (27) w tej pozycji i dociągnąć uchwyt mocujący (13).
  Siła zaciskowa uchwytu musi być wystarczająca do utrzymania głowicy w bezpiecznej pozycji, niezależnie od ustawienia pionowego kąta cięcia.

##

Aby można było łatwo wrócić do ustawienia standardowego pionowego kąta cięcia 0°, gałka obrotowa (38) blokuje się w lewym pionowym zakresie kąta cięcia. |

- Przechylić głowicę (27) z prawej strony przez pozycję 0°.

##

- Wysunąć obie przestawne szyny oporowe (5) całkiem na zewnątrz.
- Zwolnić uchwyt mocujący (13).
- Wychylić głowicę (27), trzymając ją za rękojeść (1), z pozycji 0° lekko w lewo i obrócić gałkę obrotową (38) aż do wskazania żądanego pionowego zakresu kąta cięcia.
- Przechylić głowicę (27), trzymając ją za rękojeść (1), w lewo lub prawo, aż wskaźnik kąta (32) lub (20) wskaże żądany poziomy kąt cięcia.
- Przytrzymać głowicę (27) w tej pozycji i dociągnąć uchwyt mocujący (13).
  Siła zaciskowa uchwytu musi być wystarczająca do utrzymania głowicy w bezpiecznej pozycji, niezależnie od ustawienia pionowego kąta cięcia.

##

Całkowicie wysunąć gałkę nastawczą (33) i obrócić ją o 90°. Następnie przechylić głowicę (27), trzymając ją za rękojeść (1), aż w sposób słyszalny zaskoczy ona w zapadce.