# Монтиране на елементи

- Извадете внимателно всички включени в окомплектовката детайли.
- Отстранете всички опаковъчни материали от електроинструмента и включените в окомплектовката детайли.

## Монтиране на застопоряващата ръкохватка (вж. фиг. a)

- Навийте застопоряващата ръкохватка (11) в съответния отвор над лоста (12).

- Затягайте застопоряващата ръкохватка (11) винаги преди рязане. В противен случай циркулярният диск може да се заклини в разрязвания детайл.