# Pystysuuntaisen jiirikulman asetus

Pystysuuntaista jiirikulmaa voi säätää 47° (vasen puoli) ja 47° (oikea puoli) välillä.

Sahassa on rajoittimet 0°, 22,5°, 45° ja 47° kulmille usein käytettyjen jiirikulmien nopeaan ja tarkkaan säätöön.

##

- Vedä vasenta säädettävää ohjainkiskoa (5) ulospäin ääriasentoonsa.
- Avaa lukituskahva (13).
- Käännä sahausvartta (27) kahvan (1) avulla vasemmalle, kunnes kulmaosoitin (32) näyttää haluamasi pystysuuntaisen jiirikulman.
- Pidä sahausvartta (27) tässä asennossa ja kiristä lukituskahva (13).
  Lukituskahvan puristusvoiman täytyy pitää sahausvarsi luotettavasti paikallaan jokaisessa valitussa pystysuuntaisessa jiirikulmassa.

##

- Vedä oikeaa säädettävää ohjainkiskoa (5) ulospäin ääriasentoonsa.
- Avaa lukituskahva (13).
- Käännä sahausvartta (27) kahvan (1) avulla 0°-asennosta hieman vasemmalle ja kierrä kiertonuppia (38), kunnes näkyviin tulee haluamasi pystysuuntainen jiirikulma-alue.
- Käännä sahausvartta (27) kahvan (1) avulla oikealle, kunnes kulmaosoitin (20) näyttää haluamasi jiirikulman.
- Pidä sahausvartta (27) tässä asennossa ja kiristä lukituskahva (13).
  Lukituskahvan puristusvoiman täytyy pitää sahausvarsi luotettavasti paikallaan jokaisessa valitussa pystysuuntaisessa jiirikulmassa.

##

Kiertonuppi (38) lukittuu vasempaan pystysuuntaiseen jiirikulma-alueeseen, jotta voit säätää pystysuuntaisen 0° perusjiirikulman helposti uudelleen. |

- Käännä sahausvarsi (27) oikealta 0°-asentoon.

##

- Vedä molemmat säädettävät ohjainkiskot (5) ulospäin ääriasentoonsa.
- Avaa lukituskahva (13).
- Käännä sahausvartta (27) kahvan (1) avulla 0°-asennosta hieman vasemmalle ja kierrä kiertonuppia (38), kunnes näkyviin tulee haluamasi pystysuuntainen jiirikulma-alue.
- Käännä sahausvartta (27) kahvan (1) avulla vasemmalle tai oikealle, kunnes kulmaosoitin (32) tai (20) osoittaa haluttua pystysuuntaista jiirikulmaa.
- Pidä sahausvartta (27) tässä asennossa ja kiristä lukituskahva (13).
  Lukituskahvan puristusvoiman täytyy pitää sahausvarsi luotettavasti paikallaan jokaisessa valitussa pystysuuntaisessa jiirikulmassa.

##

Vedä säätönuppi (33) kokonaan ulos ja kierrä sitä 90° verran. Käännä tämän jälkeen sahausvartta (27) kahvan (1) avulla, kunnes sahausvarsi lukittuu kuuluvasti paikalleen.