# Kontrollere og justere de grunnleggende innstillingene

For å sikre presise snitt må du etter intensiv bruk kontrollere elektroverktøyets grunninnstillinger og eventuelt innstille disse.
Hertil trenger du erfaring og tilsvarende spesialverktøy.

Et Bosch-serviceverksted utfører disse arbeidene raskt og pålitelig.

##

Merknad: Elektroverktøyet må være koblet til strømforsyningen når laserfunksjonen skal testes.

- Mens du justerer laseren (f. eks. ved bevegelse av verktøyarmen) må du aldri trykke på av/på-bryteren. En utilsiktet start av elektroverktøyet kan føre til personskader.

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Drei sagbordet (37) til hakket (14) for 0°. Spaken (12) må låses ordentlig i hakket.

### Kontrollere (se bilde T1)

- Tegn en rett skjærelinje på arbeidsstykket.
- Før glidearmen (27) langsomt ned med håndtaket (1).
- Rett arbeidsstykket slik opp at tennene til sagbladet er i flukt med skjærelinjen.
- Hold arbeidsstykket fast i denne posisjonen og før glidearmen langsomt opp igjen.
- Spenn arbeidsstykket fast.
- Slå på laserstrålene med bryteren (59).

Laserstrålene må over hele lengden og på høyre og venstre side være i samme avstand fra avmerket skjærelinje på arbeidsstykket, også når glidearmen føres ned.

### Ta av laserbeskyttelsesdekselet (se bilde T2)

- Løsne de to skruene (62) til laserbeskyttelsesdekselet (26) med unbrakonøkkelen (4 mm) (16).
  Merknad: For å nå den fremre skruen på laserbeskyttelsesdekselet må du svinge glidearmen litt ned til unbrakonøkkelen kan stikkes gjennom en av slissene på pendelvernedekselet.

### Stille inn flukt (se bilde T3)

- Ta av laserbeskyttelsesdekselet (26).

1. Stille inn den høyre laserstrålen:

- Drei den bakre stilleskruen (63) med unbrakonøkkelen (17) til den høyre laserstrålen hele veien er parallell med den avmerkede sagelinjen på emnet.
  Da beveges også den venstre laserstrålen samtidig.

Skruing mot urviserne beveger laserstrålen fra venstre mot høyre, skruing med urviserne beveger laserstrålen fra høyre mot venstre.

2. Stille inn den venstre laserstrålen:

- Drei den fremre stilleskruen (63) med unbrakonøkkelen (17) helt til den venstre laserstrålen har samme avstand til den avmerkede sagelinjen på emnet som den høyre laserstrålen.

Skruing mot urviserne beveger laserstrålen fra venstre mot høyre, skruing med urviserne beveger laserstrålen fra høyre mot venstre.

- Fest laserbeskyttelsesdekselet (26) igjen.

### Stille inn parallelliteten (se bilde T4)

- Ta av laserbeskyttelsesdekselet (26).
- Løsne festeskruen (64) (ca. 1–2 omdreininger) med unbrakonøkkelen (17). Ikke skru skruen helt ut.
- Forskyv montasjeplaten til laseren mot høyre eller venstre til laserstrålene over hele lengden er parallelle til avmerket skjærelinje på arbeidsstykket.
- Hold monteringsplaten til laseren i denne posisjonen, og stram festeskruen (64) igjen.
- Etter innstillingen sjekker du igjen om den er kant i kant med skjærelinjen. Juster eventuelt laserstrålene på nytt med stilleskruene (63).
- Fest laserbeskyttelsesdekselet (26) igjen.

### Stille inn sideavviket når glidearmen beveges (se bilde T5)

- Ta av laserbeskyttelsesdekselet (26).
- Løsne de to festeskruene (65) (ca. 1–2 omdreininger) med unbrakonøkkelen (17).
  Ikke skru skruene helt ut.
- Forskyv huset til laseren mot høyre eller venstre til laserstrålene ikke lenger avviker ut mot siden når glidearmen beveges nedover.
- Etter innstillingen sjekker du igjen om den er kant i kant med skjærelinjen. Juster eventuelt laserstrålene på nytt med stilleskruene (63).
- Hold huset til laseren i denne posisjonen, og stram festeskruene (65) igjen.
- Fest laserbeskyttelsesdekselet (26) igjen.

##

- Sett elektroverktøyet i transportstilling.
- Drei sagbordet (37) til hakket (14) for 0°. Spaken (12) må låses ordentlig i hakket.

### Kontrollere (se bilde U1)

- Still en vinkelmåler på 90°, og sett den på sagbordet (37).

Armen på vinkelmåleren må flukte med sagbladet (39) over hele lengden.

### Stille inn (se bilde U2)

- Løsne spennhåndtaket (13).
- Løsne de to stilleskruene (66) (minst 1 omdreining) med en pipenøkkel (10 mm).
- Løsne stilleskruen (68) (ca. 3 omdreininger) med unbrakonøkkelen (4 mm) (16).
- Skru stilleskruen (67) inn eller ut med unbrakonøkkelen (4 mm) (16) til hele armen på vinkelmåleren flukter med sagbladet.
- Stram spennhåndtaket (13) igjen. Deretter strammer du først stilleskruen (68) og deretter stilleskruene (66) igjen.

Hvis vinkelindikatorene (32) og (20) ikke er på linje med 0°-merkene på skalaen (31) etter innstillingen, løsner du festeskruene til vinkelindikatorene med en stjerneskrutrekker og justerer vinkelindikatorene langs 0°-merkene.

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Drei sagbordet (37) til hakket (14) for 0°. Spaken (12) må låses ordentlig i hakket.
- Trekk den venstre justerbare anleggsskinnen (5) helt ut.
- Løsne spennhåndtaket (13), og sving glidearmen mot venstre til den stopper (45°) med håndtaket (1).

### Kontrollere (se bilde V1)

- Still en vinkelmåler på 45°, og sett den på sagbordet (37).

Hele armen på vinkelmåleren må flukte med sagbladet (39).

### Stille inn (se bilde V2)

- Skru stilleskruen (69) inn eller ut med en skrallenøkkel (8 mm) til hele armen på vinkelmåleren flukter med sagbladet.
- Stram spennhåndtaket (13) igjen.

Hvis vinkelindikatoren (32) og (20) ikke er på linje med 45°-merkene på skalaen (31) etter innstillingen, kontrollerer du først 0°-innstillingen for den vertikale gjæringsvinkelen og vinkelindikatorene på nytt. Deretter gjentar du innstillingen av den vertikale 45°-gjæringsvinkelen.

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Drei sagbordet (37) til hakket (14) for 0°. Spaken (12) må låses ordentlig i hakket.
- Trekk den høyre justerbare anleggsskinnen (5) helt ut.
- Løsne spennhåndtaket (13).

Vipp glidearmen ut av 0°-stillingen og litt mot venstre med håndtaket (1), og drei på skruknappen (38) til det høyre vertikale gjæringsvinkelområdet vises. |

- Sving glidearmen med håndtaket (1) mot høyre til den stopper (45°).

### Kontrollere (se bilde W1)

- Still en vinkelmåler på 135°, og sett den på sagbordet (37).

Hele armen på vinkelmåleren må flukte med sagbladet (39).

### Stille inn (se bilde W2)

- Skru stilleskruen (70) inn eller ut med en skrallenøkkel (8 mm) til hele armen på vinkelmåleren flukter med sagbladet.
- Stram spennhåndtaket (13) igjen.

Hvis vinkelindikatoren (32) og (20) ikke er på linje med 45°-merkene på skalaen (31) etter innstillingen, må du først kontrollere 0°-innstillingen for den vertikale gjæringsvinkelen og vinkelindikatorene igjen. Deretter gjentar du innstillingen av den vertikale 45°-gjæringsvinkelen.

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Drei sagbordet (37) til hakket (14) for 0°. Spaken (12) må låses ordentlig i hakket.

### Kontrollere (se bilde X1)

- Still en vinkelmåler på 90°, og sett den mellom anleggsskinnen (6) og sagbladet (39) på sagbordet (37).

Hele armen på vinkelmåleren må flukte med sagbladet (39).

### Stille inn (se bilde X2)

- Løsne alle de fire stilleskruene (71) med unbrakonøkkelen (4 mm) (16), og drei sagbordet (37) sammen med skalaen (36) til hele armen på vinkelmåleren flukter med sagbladet.
- Stram skruene igjen.

Hvis vinkelindikatoren (57) etter innstillingen ikke er på linje med 0°-merket på skalaen (36), løsner du skruen (72) med en stjerneskrutrekker og retter inn vinkelindikatoren langs 0°-merket.

##

Klemkraften til spennhåndtaket (13) kan justeres.

### Kontrollere

- Klemkraften til spenngrepet må kunne holde glidearmens stilling sikkert i enhver vertikal gjæringsvinkel.

### Innstilling

- Løsne på spennhåndtaket (13).
- Drei stillskruen (73) mot urviseren med en pipenøkkel (17 mm) for å redusere klemkraften, eller drei den med urviseren for å øke klemkraften.
- Still inn en vertikal gjæringsvinkel, stram spennhåndtaket (13) igjen og kontroller om ønsket klemkraft er nådd.