# Werkvoorbereiding

##

Ondersteun het vrije einde van een lang werkstuk, bijvoorbeeld door er iets onder te leggen.

De zaagtafel kan met behulp van de zaagtafelverlengingen (7) naar links en rechts vergroot worden.

- Klap de klemhendel (50) naar binnen.
- Trek de zaagtafelverlenging (7) tot aan de gewenste lengte naar buiten (maximaal 250 mm).
- Voor het vastzetten van de zaagtafelverlenging duwt u de klemhendel (50) weer naar buiten.

##

Bij het zagen van horizontale en/of verticale verstekhoeken moet u afhankelijk van zaagrichting de linker of rechter verstelbare aanslagrail (5) naar buiten trekken of helemaal verwijderen.

verticale verstekhoek | horizontale verstekhoek |
--- | --- | ---
0°–47° (links) | ≤ 44° (rechts/links) | Draai de vergrendelschroef (51) los. Trek de linker verstelbare aanslagrail (5) helemaal naar buiten.
0°–47° (links) | ≥ 45° (rechts/links) | Draai de vergrendelschroef (51) los. Trek de linker verstelbare aanslagrail (5) helemaal naar buiten. Verwijder de verstelbare aanslagrail naar boven toe. Verwijder de vergrendelschroef (51).
0°–47° (rechts) | ≤ 44° (rechts/links) | Draai de vergrendelschroef (51) los. Trek de rechter verstelbare aanslagrail (5) helemaal naar buiten. Verwijder de verstelbare aanslagrail naar boven toe.
0°–47° (rechts) | ≥ 45° (rechts/links)

##

Het glijmechanisme van de glijarm (27) is in de fabriek vooraf ingesteld en is bij levering van het elektrische gereedschap niet gedempt.

U kunt de demping van het glijmechanisme individueel bij de demper (52) instellen:

hard – gecontroleerde werkbewegingen;

zacht – snel zagen.

- Draai de beide stelschroeven (53) los met de binnenzeskantsleutel (4 mm) (16) voor een zachtere demping
- of
- Draai de beide stelschroeven (53) steviger vast voor een hardere demping.

##

Zet het werkstuk altijd vast om een optimale arbeidsveiligheid te waarborgen.
Bewerk geen werkstukken die te klein zijn om te worden vastgezet.

- Duw het werkstuk stevig tegen de aanslagrails (6) en (5).
- Steek de meegeleverde lijmklem (18) in een van de daarvoor bestemde boorgaten (54).
- Draai de vleugelschroef los en pas de lijmklem aan het werkstuk aan. Draai de vleugelschroef weer vast.
- Draai het draadeind (56) stevig vast en zet zo het werkstuk vast.

### Werkstuk losmaken

- Voor het losmaken van de lijmklem draait u het draadeind (56) linksom.