# Date tehnice

Ferăstrău circular staţionar cu sanie de glisare |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Putere nominală | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Tensiune nominală | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Frecvenţă | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Turaţie în gol | rot/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Limitator al curentului de pornire |  | ● | – | ● | ●
Tip laser | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Clasa laser |  | 1 | 1 | 1 | 1
GreutateA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Clasa de protecţie |  | / II | / II | / II | / II
Dimensiuni pentru pânzele de ferăstrău adecvate |
Diametru pânză de ferăstrău D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Grosimea corpului pânzei de ferăstrău | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Lăţime maximă de tăiere | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Diametru orificiu de prindere d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

Dimensiuni admise pentru piesele de prelucrat vezi Dimensiunile admise pentru piesele de prelucrat

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.