# Обработка на профилни лајсни

Профилните лајсни може да се обработуваат на два различни начини:

Позиционирање на делот што се обработува | Подна лајсна | Плафонски лајсни
--- | --- | ---
поставени кон граничната водилка |  |
плоснато лежејќи на масата за пила |  |

Понатаму, независно од ширината на профилната лајсна, може да сечете со или без повлекување.

Секогаш проверете го поставениот агол на закосување (хоризонтален и/или вертикален) најпрво на отпадно дрво.