# Punere în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare electrică! Tensiunea din reţeaua de alimentare electrică trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa cu date tehnice a sculei electrice.

##

- Pentru conectarea sculei electrice, împinge mai întâi piedica de pornire (2) spre mijloc, iar apoi apasă comutatorul de pornire/oprire (58) şi menţine-l apăsat.

Observaţie: Din considerente privind siguranţa, întrerupătorul pornit/oprit (58) nu poate fi blocat, ci trebuie apăsat neîntrerupt, în timpul funcţionării ferăstrăului.

##

- Pentru oprire, eliberaţi întrerupătorul pornit/oprit (58).

##

Limitatorul electronic al curentului de pornire limitează puterea în momentul conectării sculei electrice, permiţând utilizarea acesteia prin racordarea la un circuit electric protejat de o siguranţă de 16 A.

Observaţie: Dacă imediat după pornire scula electrică funcţionează la turaţie maximă, înseamnă că limitatorul curentului de pornire şi protecţia la repornire s-au defectat. Scula electrică trebuie livrată imediat la un centru de asistenţă tehnică.