# ضبط زوايا الشطب العمودية

يمكن ضبط زاوية الشطب العمودية في نطاق يبلغ 47° (ناحية اليسار) حتى 47° (ناحية اليمين).

للضبط السريع والدقيق لزوايا الشطب العمودية المستخدمة غالبا، تم تحديد مصادمات للزوايا 0°، 22,5° و 45° و 47°.

##

- اسحب سكة المصادمة اليسرى القابلة للضبط (5) إلى الخارج تماما.
- قم بفك مقبض الشد (13).
- قم بتحريك ذراع الإزلاق (27) من المقبض (1) إلى اليسار، إلی أن يشير مؤشر الزاوية (32) إلی زاوية الشطب المائل الرأسية المرغوبة.
- أمسك بذراع الإزلاق (27) بهذا الوضع وأعد شد مقبض الشد (13) بإحكام.
  ينبغي أن تثبت قوة زنق مقبض القمط وضع ذراع الإزلاق بكل زاوية شطب مائل عمودية أيا كانت.

##

- اسحب سكة المصادمة اليمنى القابلة للضبط (5) إلى الخارج تماما.
- قم بفك مقبض الشد (13).
- أدر ذراع الإزلاق (27) من المقبض (1) من وضع 0° نحو اليسار قليلا وأدر المقبض الدوار(38)، إلی أن يظهر مجال زاوية الشطب العمودية المرغوبة.
- حرك ذراع الإزلاق (27) من المقبض (1) نحو اليمين، إلی أن يشير مؤشر الزاوية (20) إلی زاوية الشطب المائل المرغوبة.
- أمسك بذراع الإزلاق (27) بهذا الوضع وأعد شد مقبض الشد (13) بإحكام.
  ينبغي أن تثبت قوة زنق مقبض القمط وضع ذراع الإزلاق بكل زاوية شطب مائل عمودية أيا كانت.

##

لكي يمكن ضبط زاوية الشطب العمودية القياسية 0° بسهولة مرة أخرى يتعشق المقبض الدوار(38) في مجال زواية الشطب العمودية اليسرى. |

- حرك ذراع الإزلاق (27) من اليمين مرورا بوضع 0°.

##

- اسحب سكتي المصادمة القابلتين للضبط (5) إلى الخارج تماما.
- قم بفك مقبض الشد (13).
- أدر ذراع الإزلاق (27) من المقبض (1) من وضع 0° نحو اليسار قليلا، وأدر المقبض الدوار(38)، إلی أن يظهر مجال زاوية الشطب العمودية المرغوبة.
- قم بتحريك ذراع الإزلاق (27) من المقبض (1) إلى اليسار أو اليمين، إلی أن يشير مؤشر الزاوية (32) أو (20) إلی زاوية الشطب العمودية المرغوبة.
- أمسك بذراع الإزلاق (27) بهذا الوضع وأعد شد مقبض الشد (13) بإحكام.
  ينبغي أن تثبت قوة زنق مقبض القمط وضع ذراع الإزلاق بكل زاوية شطب مائل عمودية أيا كانت.

##

اسحب زر الضبط (33) نحو الخارج بشكل كامل وأدره بمقدار 90°. ثم حرك ذراع الإزلاق (27) بالمقبض اليدوي (1) إلی أن تثبت ذراع الإزلاق بصوت مسموع.