# Тасымалдау (Z суретін қараңыз)

Электр құралын тасымалдаудан бұрын төмендегі қадамдарды орындау керек:

- Жылжымалы тұтқаны (27) толығымен артқа жылжытып, осы күйде бекітіңіз.
- Тереңдік шектегішінің (29) толығымен ішке басылуын және дәлдеу бұрандасы (28) жылжымалы тұтқаны жылжытқан кезде тереңдік шектегішіне тимей ойыққа кіруін қамтамасыз етіңіз.
- Жылжымалы тұтқаны тасымалдау кезіндегі қорғаныс (30) ішке толық басылғанша төмен жылжытыңыз
- Аралау үстелінің ұзартқыштарын (7) толығымен ішке жылжытыңыз.
- 0° тік еңіс бұрышын орнатып, қысқыш тұтқаны (13) бұрап бекітіңіз.
- Аралау үстелін (37) тірелгенше солға бұрап, бекіткіш тетікті (11) тартып қойыңыз.
- Желілік кабельді жабысқақ таспамен (74) жинаңыз.
- Электр құралына берік монтаждау мүмкін болмайтын барлық керек-жарақтарды шығарып алыңыз.
- Пайдаланылмаған ара дискілерін тасымалдау үшін мүмкіндігінше жабық контейнерге салыңыз.
- Тасымалдау үшін аралау үстелінің бүйіріндегі ұстау ойықтарын (15) ұстаңыз.

- Электр құралын тасымалдаған кезде тек тасымалдау құрылғыларын пайдаланыңыз және еш жағдайда қорғаныш құрылғыларды, жылжымалы тұтқаны немесе қол тұтқасын пайдаланбаңыз.