# Çalışmaya hazırlık

##

Uzun iş parçalarının boşlukta kalan uçları alttan beslenmeli veya desteklenmelidir.

Kesme masası kesme masası uzatmaları (7) yardımı ile sola ve sağa doğru büyütülebilir.

- Sıkma kolunu (50) içeri katlayın.
- Kesme masası uzatmasını (7) istediğiniz uzunluğa kadar dışarı çekin (maksimum 250 mm).
- Kesme masası uzatmasını sabitlemek için sıkma kolunu (50) tekrar dışarı bastırın.

##

Yatay ve/veya dikey gönye açılarında testereleme yaparken kesme yönüne göre sol veya sağ ayarlanabilir dayama rayını (5) sonuna kadar dışarı çekmek veya bütünüyle çıkarmak zorundasınız.

dikey gönye açısı | yatay gönye açısı |
--- | --- | ---
0°–47° (sol) | ≤ 44° (sağ/sol) | Kilitleme vidasını gevşetin (51). Ayarlanabilir sol dayama rayını (5) sonuna kadar dışarı çekin.
0°–47° (sol) | ≥ 45° (sağ/sol) | Kilitleme vidasını gevşetin (51). Ayarlanabilir sol dayama rayını (5) sonuna kadar dışarı çekin. Ayarlanabilir dayama rayını yukarı doğru kaldırarak çıkarın. Kilitleme vidasını çıkarın (51).
0°–47° (sağ) | ≤ 44° (sağ/sol) | Kilitleme vidasını gevşetin (51). Ayarlanabilir sağ dayama rayını (5) sonuna kadar dışarı çekin. Ayarlanabilir dayama rayını yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
0°–47° (sağ) | ≥ 45° (sağ/sol)

##

Kayıcı kol (27) kayma mekanizması fabrikasyon ayarlıdır ve elektrikli el aletinin tesliminde amortisörlü değildir.

Kayma mekanizmasının amortisörünü kendinize özgü olarak amortisörde (52) ayarlayabilirsiniz:

Sert – kontrollü çalışma hareketleri;

Yumuşak – hızlı kesme işleri.

- Her iki ayar vidasını (53) iç altıgen anahtarla (4mm) (16) yumuşak sönümlendirme için gevşetin
- veya
- Her iki ayar vidasını (53) daha sert amortisör için sıkın.

##

Çalışma güvenliğini optimum düzeyde tutabilmek için iş parçasını daima sıkıştırmalısınız.
Sıkıştırılmak için çok küçük olan iş parçalarını işlemeyin.

- İş parçasını (6) ve (5) dayama raylarına sıkıca bastırın.
- Aletle birlikte teslim edilen vidalı işkenceyi (18) kendisi için öngörülen deliklerden (54) birine takın.
- Kelebek vidayı gevşetin ve işkenceyi iş parçasına göre ayarlayın. Kelebek vidayı tekrar sıkın.
- Dişli kolu (56) iyice sıkın ve iş parçasını sabitleyin.

### İş parçasının gevşetilmesi

- İşkenceyi gevşetmek için dişli kolu (56) saat hareket yönünün tersine çevirin.