# Verticale verstekhoeken instellen

De verticale verstekhoek kan in een bereik van 47° (linkerzijde) tot 47° (rechterzijde) ingesteld worden.

Voor het snel en nauwkeurig instellen van vaak gebruikte verticale verstekhoeken zijn aanslagen voor de hoeken 0°, 22,5°, 45° en 47° aangebracht.

##

- Trek de linker verstelbare aanslagrail (5) helemaal naar buiten.
- Draai de spangreep (13) los.
- Draai de glijarm (27) met de handgreep (1) naar links tot de hoekaanduiding (32) de gewenste verticale verstekhoek aangeeft.
- Houd de glijarm (27) in deze stand vast en draai de spangreep (13) weer stevig vast.
  De klemkracht van de spangreep moet de stand van de glijarm bij elke willekeurige verticale verstekhoek stabiel vasthouden.

##

- Trek de rechter verstelbare aanslagrail (5) helemaal naar buiten.
- Draai de spangreep (13) los.
- Kantel de glijarm (27) met de handgreep (1) uit de 0°-positie iets naar links en draai de draaiknop (38) tot het gewenste verticale verstekhoekbereik aangegeven wordt.
- Draai de glijarm (27) met de handgreep (1) naar rechts tot de hoekaanduiding (20) de gewenste verstekhoek aangeeft.
- Houd de glijarm (27) in deze stand vast en draai de spangreep (13) weer stevig vast.
  De klemkracht van de spangreep moet de stand van de glijarm bij elke willekeurige verticale verstekhoek stabiel vasthouden.

##

Om ervoor te zorgen dat de verticale standaard verstekhoek 0° gemakkelijk weer ingesteld kan worden, klikt de draaiknop (38) in het linker verticale verstekhoekbereik vast. |

- Draai de glijarm (27) vanaf rechts over de 0°-positie.

##

- Trek de beide verstelbare aanslagrails (5) helemaal naar buiten.
- Draai de spangreep (13) los.
- Kantel de glijarm (27) met de handgreep (1) uit de 0°-positie iets naar links en draai de draaiknop (38) tot het gewenste verticale verstekhoekbereik aangegeven wordt.
- Draai de glijarm (27) met de handgreep (1) naar links of rechts tot de hoekaanduiding (32) of (20) de gewenste verticale verstekhoek aangeeft.
- Houd de glijarm (27) in deze stand vast en draai de spangreep (13) weer stevig vast.
  De klemkracht van de spangreep moet de stand van de glijarm bij elke willekeurige verticale verstekhoek stabiel vasthouden.

##

Trek de instelknop (33) helemaal naar buiten en draai deze 90°. Daarna draait u de glijarm (27) met de handgreep (1) tot de glijarm hoorbaar vastklikt.