# Transportul (consultă imaginea Z)

Înainte de transportarea sculei electrice, trebuie să parcurgi următoarele etape:

- Împinge complet spre înapoi braţul culisant (27) şi blochează-l în această poziţie.
- Asigură-te că limitatorul de reglare a adâncimii (29) este împins complet în interior şi că, la deplasarea braţului culisant, şurubul de reglare (28) trece prin degajare fără a atinge limitatorul de reglare a adâncimii.
- Împinge în jos braţul culisant până când dispozitivul de siguranţă la transport (30) este apăsat complet în interior
- Împinge complet în interior prelungirile mesei de lucru pentru ferăstrău (7).
- Reglează un unghi de înclinare în plan vertical de 0° şi strânge ferm mânerul de tensionare (13).
- Roteşte spre stânga masa de lucru pentru ferăstrău (37) până la opritor şi strânge maneta de fixare (11).
- Prinde cablul de alimentare electrică cu banda cu prindere cu arici (74).
- Scoate toate accesoriile care nu pot fi fixate strâns pe scula electrică.
- În vederea transportului, depozitează pânzele de ferăstrău neutilizate într-un recipient închis dacă este posibil.
- Pentru transport, introdu-le în poziţie orizontală în mânerele încastrate (15) de la masa de lucru pentru ferăstrău.

- Pentru transportul sculei electrice utilizează numai dispozitivele de transport şi în niciun caz dispozitivele de protecţie, braţul culisant sau mânerul.