# Mise en marche

- Tenez compte de la tension secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l’outil électroportatif.

##

- Pour mettre en marche l’outil électroportatif, poussez d’abord le verrouillage d’enclenchement (2) vers le milieu et appuyez ensuite sur l’interrupteur Marche/Arrêt (58) et maintenez‑le appuyé.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de verrouiller l’interrupteur Marche/Arrêt (58), il faut le maintenir actionné pendant tout le travail de sciage.

##

- Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (58).

##

La limitation électronique du courant de démarrage limite la puissance à la mise en marche de l’outil électroportatif et permet une utilisation sur un circuit électrique protégé par un fusible 16 A.

Remarque : Si l’outil électroportatif tourne à pleine vitesse aussitôt après sa mise en marche, c’est que la limitation du courant de démarrage et la protection antiredémarrage sont défaillantes. Renvoyez sans tarder l’outil électroportatif au centre de service après-vente pour réparation.