# Тасымалдау кезіндегі қорғаныс (A суретін қараңыз)

Тасымалдау кезіндегі қорғаныс (30) электр құралын әртүрлі жұмыс орындарына тасымалдау кезінде қолайлы пайдалануға көмектеседі.

## Электр құралын қорғауышынан босату (жұмыс күйі)

- Жылжымалы тұтқышты (27)(1) аз төмен басып тасымалдау қорағауышын (30) босатыңыз.
- Тасымалдау қорғағышын (30) толық сыртқа тартыңыз.
- Жылжымалы тұтқаны (27) жай жоғарыға бағыттаңыз.

## Электр құралын қорғауышын орнату (тасымалдау күйі)

- Жылжымалы тұтқаны (27) толығымен артқа жылжытып, осы күйде бекітіңіз.
- Жылжымалы тұтқаны тасымалдау кезіндегі қораныс (30) толықтай ішке кіргенше төмен жылжытыңыз.

Қосымша нұсқаулар: қараңыз Тасымалдау (Z суретін қараңыз)