# قفل النقل (انظر الصورة A)

يتيح لك قفل النقل (30) التعامل مع العدة الكهربائية بشكل أسهل عند نقلها إلى أماكن مختلفة.

## فك تأمين العدة الكهربائية (وضع العمل)

- اضغط ذراع الإزلاق (27) من المقبض (1) إلى أسفل بعض الشيء لتخفيف التحميل من على قفل النقل (30).
- اسحب قفل النقل (30) إلى الخارج تماما.
- وجه ذراع الإزلاق (27) نحو الأعلی ببطئ.

## تأمين العدة الكهربائية (وضع النقل)

- ادفع ذراع الزنق (27) نحو الخلف بشكل كامل وثبته في هذا الموضع.
- حرك ذراع الإزلاق إلى أسفل حتى يصبح من الممكن ضغط قفل النقل (30) إلى الداخل تماما.

المزيد من الإرشادات: انظر النقل (انظر الصورة Z)