# Instrucţiuni de lucru

##

- Înainte de debitare, strângeţi întotdeauna ferm maneta de fixare (11) şi pârghia de strângere (13). În caz contrar, pânza de ferăstrău ar putea devia de la linia de tăiere în piesa de prelucrat.

- Menghinele sau celelalte componente ale sculei electrice. Îndepărtaţi limitatoarele auxiliare care au fost eventual montate sau ajustaţi‑le în mod corespunzător.

Feriţi pânza de ferăstrău de lovituri şi şocuri. Nu expuneţi pânza de ferăstrău unei apăsări laterale.

Tăiaţi numai materialele menţionate la paragraful Utilizare conform destinaţiei.

Nu prelucraţi piese de lucru deformate. Piesa de lucru trebuie să aibă întotdeauna o muchie dreaptă pentru aşezare pe şina opritoare.

Piesele de prelucrat lungi şi grele trebuie proptite sau sprijinite la capătul liber.

Asigură-te că apărătoarea-disc funcţionează corespunzător şi se poate deplasa liber. La coborârea braţului sculei, apărătoarea-disc trebuie să se deschidă. La ridicarea braţului sculei, apărătoarea-disc trebuie să se închidă din nou deasupra pânzei de ferăstrău şi să se blocheze în poziţia cea mai de sus a braţului sculei.

##

Două fascicule laser vă indică lăţimea de tăiere a pânzei de ferăstrău. Astfel puteţi poziţiona exact piesa de prelucrat în vederea debitării, fără a deschide apărătoarea-disc.

- Conectaţi fasciculele laser cu ajutorul comutatorului (59).
- Reglaţi marcajul de tăiere pe piesa de prelucrat între cele două linii laser.

Observaţie: Înainte de efectuarea tăierii, verificaţi dacă linia de tăiere este indicată corect Reglarea laserului. Fasciculele laser se pot deregla, de exemplu, din cauza vibraţiilor datorate unei utilizări intensive a sculei electrice.

##

- Nu vă postaţi pe aceeaşi linie cu pânza de ferăstrău, în faţa sculei electrice, ci poziţionaţi-vă întotdeauna lateral faţă de pânza de ferăstrău. În acest mod corpul vă va fi protejat în cazul unui posibil recul.

- Feriţi‑vă mâinile, degetele şi braţele de pânza de ferăstrău care se roteşte.
- Nu vă încrucişaţi braţele în faţa braţului culisant (27).

##

Plăcile intermediare roşii (9) se pot uza după o utilizare mai îndelungată a sculei electrice.

Înlocuieşte plăcile intermediare defecte.

- Adu scula electrică în poziţie de lucru.
- Deşurubează şuruburile (60) cu ajutorul cheii hexagonale (4 mm) (16) şi extrage plăcile intermediare vechi.
- Montează noua placă intermediară din partea dreaptă.
- Înşurubează placa intermediară cu şuruburile (60) cât mai departe posibil spre dreapta, astfel încât pânza de ferăstrău, pe întreaga lungime a mişcării de tracţiune posibile, să nu intre în contact cu placa intermediară.
- Repetă etapele de lucru în mod analog la montarea noii plăci intermediare din partea stângă.

##

Unghi de înclinare în plan orizontal | Unghi de înclinare în plan vertical | înălţime x lăţime [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 104 x 341
45° | 0° | 104 x 240
0° | 45° (stânga) | 51 x 341
0° | 45° (dreapta) | 38 x 341
45° | 45° (stânga) | 51 x 240
45° | 45° (dreapta) | 38 x 240
0° | 0° | Profil L (grosime max. de 36 mm) 170 x 140

Dimensiunea minimă a piesei de prelucrat (= toate piesele de prelucrat care pot fixate în partea stângă sau dreaptă a pânzei de ferăstrău cu ajutorul menghinei (18) din pachetul de livrare): 160 x 335 mm (lungime x lăţime)

Adâncimea maximă de tăiere (0°/0°): 104 mm