# Transportni osigurač (vidjeti sliku A)

Transportni osigurač (30) omogućuje vam lakše rukovanje električnim alatom pri transportu do različitih mjesta primjene.

## Uklanjanje osiguranja električnog alata (radni položaj)

- Pritisnite klizni krak (27) na ručki (1) malo prema dolje za rasterećenje transportnog osigurača (30).
- Povucite transportni osigurač (30) do kraja prema van.
- Polako vodite klizni krak (27) prema gore.

## Osiguranje električnog alata (transportni položaj)

- Pomaknite klizni krak (27) do kraja prema natrag i osigurajte ga u tom položaju.
- Vodite klizni krak toliko prema dolje sve dok se transportni osigurač (30) ne može do kraja pritisnuti prema natrag.

Ostale napomene: vidi Transport (vidjeti sliku Z)