# Simboluri

Simbolurile care urmează pot fi importante pentru utilizarea sculei dumneavoastră electrice. Vă rugăm să reţineţi simbolurile şi semnificaţia acestora. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută să utilizaţi mai bine şi mai sigur scula electrică.

Simbolurile şi semnificaţia acestora
| Produs laser din clasa 1 pentru consumatori
| Nu ţine mâinile în sectorul de tăiere în timpul funcţionării sculei electrice. În cazul contactului cu pânza de ferăstrău, există pericolul de rănire.
| Poartă mască antipraf.
| Poartă ochelari de protecţie.
| Poartă căşti antifonice. Zgomotul poate provoca pierderea auzului.
| Zonă periculoasă! Pe cât posibil, ţine-ţi mâinile, degetele şi braţele departe de acest sector.
| Nu introdu degetele între piesele mobile ale braţului culisant. Degetele ar putea fi strivite şi suferi leziuni grave.
| Ţine cont de dimensiunile pânzei de ferăstrău (diametru pânză de ferăstrău D, diametru orificiu de prindere d). Diametrul orificiului de prindere d trebuie să se potrivească fără joc cu cel al axului de prindere al sculei electrice. În cazul în care este necesară utilizarea de reductoare, ai grijă ca dimensiunile reductorului să se potrivească atât cu grosimea corpului pânzei de ferăstrău şi cu diametrul orificiului de prindere al pânzei de ferăstrău, cât şi cu diametrul axului de prindere al sculei electrice. Foloseşte pe cât posibil reductoarele din pachetul de livrare al pânzei de ferăstrău. Diametrul pânzei de ferăstrău D trebuie să corespundă specificaţiei de pe simbol. Consulă şi secţiunea „Dimensiuni pentru pânzele de ferăstrău adecvate” din capitolul „Date tehnice”.
| Pentru transport, prinde scula electrică numai în aceste locuri marcate (mânere încastrate) sau de mânerul de transport.
| Nu transporta niciodată scula electrică ţinând-o de mânerul braţului culisant.
| Pornirea laserului
| Maneta de tensionare în poziţie deschisă: Pot fi reglate unghiuri de înclinare în plan vertical. Maneta de tensionare în poziţie închisă: Este menţinut unghiul de înclinare în plan vertical reglat al braţului culisant.
| Indică în ordine etapele de reglare a unghiului de înclinare în plan vertical. 1. Detensionează mânerul de tensionare 2. Basculează uşor spre stânga braţul culisant 3. Reglează cu ajutorul butonului rotativ domeniul dorit al unghiurilor de înclinare în plan vertical
| Reglarea cu ajutorul butonului rotativ al domeniului unghiurilor de înclinare în plan vertical:
| Pânză de ferăstrău înclinată spre stânga (45° ... 0°)
| Pânză de ferăstrău înclinată spre dreapta (0° ... 45°)
| Domeniu total de rabatare al braţului culisant (–47° ... +47°)