# Настройване на наклона на среза във вертикална равнина

Наклонът на среза във вертикална равнина може да се настрои в диапазона до 47° (наляво) и 47° (надясно).

За бързо и прецизно регулиране на често пъти използваните рязания под наклон във вертикална равнина са предвидени ограничители за ъглите 0°, 22,5° и 45° и 47°.

##

- Издърпайте докрай навън лявата регулируема опорна шина (5).
- Освободете застопоряващата ръкохватка (13).
- Наклонете рамото (27) на инструмента за ръкохватката (1), докато индикаторът за ъгъл (32) не покаже желания вертикален ъгъл на скосяване.
- Задръжте плъзгащото се рамо (27) в тази позиция и затегнете отново ръкохватката (13).
  Силата на затягане на ръкохватката трябва да задържа плъзгащо се рамо здраво и сигурно при произволен ъгъл на скосяване във вертикална равнина.

##

- Издърпайте докрай навън дясната регулируема опорна шина (5).
- Освободете застопоряващата ръкохватка (13).
- Наклонете плъзгащото се рамо (27), като го държите за ръкохватката (1) леко наляво от позицията 0° и завъртете ръкохватката (38), докато достигнете желания наклон във вертикална равнина.
- Наклонете рамото (27) на инструмента за ръкохватката (1), докато индикаторът за ъгъл (20) не покаже желания вертикален ъгъл на скосяване.
- Задръжте плъзгащото се рамо (27) в тази позиция и затегнете отново ръкохватката (13).
  Силата на затягане на ръкохватката трябва да задържа плъзгащо се рамо здраво и сигурно при произволен ъгъл на скосяване във вертикална равнина.

##

За да може по-лесно да се настройва стандартен вертикален наклон на среза 0°, въртящата се ръчка (38) се фиксира в зоната на вертикалния наклон наляво. |

- Наклонете плъзгащото се рамо (27) отдясно през позицията 0°.

##

- Изтеглете двете преместващи се опорни шини (5) докрай навън.
- Освободете застопоряващата ръкохватка (13).
- Наклонете плъзгащото се рамо (27), като го държите за ръкохватката (1) леко наляво от позицията 0° и завъртете ръкохватката (38), докато достигнете желания наклон във вертикална равнина.
- Наклонете наляво или надясно плъзгащото се рамо (27), като го държите за ръкохватката (1), докато стрелката (32) или (20) покаже желания вертикален ъгъл на скосяване.
- Задръжте плъзгащото се рамо (27) в тази позиция и затегнете отново ръкохватката (13).
  Силата на затягане на ръкохватката трябва да задържа плъзгащо се рамо здраво и сигурно при произволен ъгъл на скосяване във вертикална равнина.

##

Издърпайте докрай назад бутона за настройване (33) и го завъртете на 90°. След това наклонете плъзгащото се рамо (27) като го държите за ръкохватката (1), докато усетите отчетливото прещракване на плъзгащото се рамо.