# Технички податоци

Пила за оплата |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Номинална јачина | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Номинален напон | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Фреквенција | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Број на вртежи во празен од | min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Ограничување на стартната струја |  | ● | – | ● | ●
Тип на ласер | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Класа на ласер |  | 1 | 1 | 1 | 1
ТежинаA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Класа на заштита |  | / II | / II | / II | / II
Димензии за соодветни сечила за пила |
Дијаметар на сечилото за пила D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Дебелина на сечилото на пила | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Макс. ширина на сечење | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Дијаметар на отворот d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

Дозволени димензии на делот што се обработува види Дозволени димензии на делот што се обработува

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.