# Semboller

Aşağıdaki semboller elektrikli el aletinizi kullanırken önemli olabilir. Lütfen sembolleri ve anlamlarını zihninize iyice yerleştirin. Sembollerin doğru yorumu elektrikli el aletini daha iyi daha güvenli kullanmanıza yardımcı olur.

Semboller ve anlamları
| Sınıf 1 Tüketici Lazer Ürünü
| Elektrikli el aleti çalışır durumda iken ellerinizi kesme alanına uzatmayın. Testere bıçağına temas ederseniz yaralanma tehlikesi ortaya çıkar.
| Koruyucu toz maskesi kullanın.
| Koruyucu gözlük kullanın.
| Kulak koruması kullanın. Çalışırken çıkan gürültü kalıcı işitme kayıplarına neden olabilir.
| Tehlikeli alan! Ellerinizi, parmaklarınızı veya kollarınızı mümkün olduğu kadar bu alandan uzak tutun.
| Parmaklarınızı kayar kolun hareketli parçaları arasına yaklaştırmayın. Parmaklarınız ezilebilir ve ciddi yaralanmalar ortaya çıkabilir.
| Testere bıçağının ölçülerine dikkat edin (Testere bıçağı çapı D, Göbek çapı d). Göbek çapı d arada boşluk kalmadan alet miline uymalıdır. Redüktör parçalarının kullanılması gerekli olduğunda, redüktör parçası ölçülerinin bıçak kalınlığına, testere bıçağı göbek çapına ve uç mili çapına uygun olmasına dikkat edin. Mümkün olduğu kadar testere bıçağı ile birlikte teslim edilen redüktör parçalarını kullanın. Testere bıçağı çapı D sembol üzerindeki veriye uymalıdır. Ayrıca "Teknik veriler" bölümündeki "Ölçüler için uygun testere bıçakları" kısmına bakın.
| Elektrikli el aletini taşımak için sadece işaretli yerlerinden (tutamak girintileri) veya taşıma tutamağından tutun.
| Elektrikli el aletini hiçbir zaman kayar kolun tutamağından tutarak taşımayın.
| Lazerin açılması
| Germe tutamağı açık: Dikey gönye açıları ayarlanabilir. Germe tutamağı kapalı: Kayar kol için ayarlanan dikey gönye açısı korunur.
| Dikey gönye açısının ayarlanmasına ilişkin tek tek adımları gösterir. 1. Sıkma kolunu gevşetin 2. Kayar kolu hafifçe sola kaydırın 3. Döner topuzda istediğiniz dikey gönye açısı aralığını ayarlayın
| Döner topuzda dikey gönye açısı aralıklarının ayarlanması:
| Testere bıçağının sola eğimi (45° ... 0°)
| Testere bıçağının sağa eğimi (0° ... 45°)
| Kayar kolun bütün hareket aralığı (–47° ... +47°)