# Příprava práce

##

Dlouhé obrobky se musí na volném konci podložit nebo podepřít.

Stůl pily lze za pomoci prodloužení řezacího stolu (7) zvětšit doleva nebo doprava.

- Překlopte upínací páčku (50) dovnitř.
- Vytáhněte prodloužení stolu pily (7) ven až na požadovanou délku (maximálně 250 mm).
- Pro zafixování prodloužení stolu pily zatlačte upínací páčku (50) znovu ven.

##

Při řezání horizontálních a/nebo vertikálních pokosových úhlů musíte podle směru řezu vytáhnout ven nebo zcela odstranit levou či pravou nastavitelnou dorazovou lištu (5).

Vertikální pokosový úhel | Horizontální pokosový úhel |
--- | --- | ---
0°−47° (vlevo) | ≤ 44° (vpravo/vlevo) | Povolte aretační šroub (51). Vytáhněte úplně ven levou nastavitelnou dorazovou lištu (5).
0°−47° (vlevo) | ≥ 45° (vpravo/vlevo) | Povolte aretační šroub (51). Vytáhněte úplně ven levou nastavitelnou dorazovou lištu (5). Nastavitelnou dorazovou lištu odejměte směrem nahoru. Odstraňte aretační šroub (51).
0°−47° (vpravo) | ≤ 44° (vpravo/vlevo) | Povolte aretační šroub (51). Vytáhněte úplně ven pravou nastavitelnou dorazovou lištu (5). Nastavitelnou dorazovou lištu odejměte směrem nahoru.
0°−47° (vpravo) | ≥ 45° (vpravo/vlevo)

##

Kluzný mechanismus kluzného ramena (27) je z výroby přednastavený a při dodání elektrického nářadí není tlumený.

Tlumení kluzného mechanismu můžete individuálně nastavit na tlumiči (52):

tvrdé – kontrolované pracovní pohyby;

měkké – rychlé řezání.

- Povolte oba seřizovací šrouby (53) pomocí klíče na vnitřní šestihran (4 mm) (16) pro měkčí tlumení
- nebo
- utáhněte více oba seřizovací šrouby (53) pro tvrdší tlumení.

##

K zaručení optimální bezpečnosti práce musíte obrobek vždy pevně upnout.
Neřezejte obrobky, které jsou pro pevné upnutí příliš malé.

- Přitlačte obrobek pevně k dorazovým lištám (6) a (5).
- Nasaďte dodanou šroubovou svěrku (18) do jednoho z určených otvorů (54).
- Povolte křídlový šroub a nastavte šroubovou svěrku podle obrobku. Křídlový šroub opět utáhněte.
- Závitovou tyč (56) utáhněte, čímž upevníte obrobek.

### Uvolnění obrobku

- Pro uvolnění šroubové svěrky otáčejte závitovou tyčí (56) proti směru hodinových ručiček.