# Changement de la lame de scie (voir figure c1−c4)

- Débranchez le câble d’alimentation de la prise avant d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur l’outil électroportatif.

- Portez toujours des gants de protection pour monter la lame de scie. En touchant la lame de scie, vous risquez de vous blesser.

N'utilisez que des lames de scie dont la vitesse de rotation maximale admissible est supérieure au régime à vide de votre outil électroportatif.

N'utilisez que des lames de scie conformes aux caractéristiques techniques indiquées dans la présente notice d'utilisation, qui ont été contrôlées selon la norme EN 847‑1 et qui disposent du marquage correspondant.

N'utilisez que des lames de scie recommandées par le fabricant de cet outil électroportatif et adaptées au type de matériau à découper, de façon à éviter toute surchauffe des dents de scie.

## Retrait de la lame de scie

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Dévissez la vis de blocage (41) à la main jusqu’à ce que la tige (42) puisse pendre librement.
- Desserrez la vis de fixation (43) (2 tours environ) au moyen de la clé mâle pour vis à six pans creux (4 mm) (16).
  Ne desserrez pas la vis complètement.
- Desserrez la vis de fixation (44) (6 tours environ) au moyen de la clé mâle pour vis à six pans creux (4 mm) (16).
  Ne desserrez pas la vis complètement.
- Retirez la plaque de protection (45) de la vis de fixation (44) en la tirant vers le bas par l’avant.
- Basculez le capot de protection à mouvement pendulaire (4) vers l’arrière et maintenez-le dans cette position.
- Accrochez la tige (42) via un alésage au-dessus de la vis de fixation (44).
  Ceci permet de maintenir le capot de protection à mouvement pendulaire en position ouverte.
- Tournez la vis à six pans creux (47) avec la clé mâle pour vis à six pans creux ( mm) (16) tout en actionnant le blocage de broche (46) jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
- Maintenez le blocage de broche (46) enfoncé et tournez la vis (47) dans le sens horaire (filetage à gauche !).
- Retirez le flasque de serrage (48).
- Retirez la lame de scie (39).

## Mise en place de la lame de scie

- Lors du montage, assurez-vous que le sens de coupe des dents (sens de la flèche sur la lame de scie) coïncide avec le sens de la flèche du capot de protection !

Si nécessaire, nettoyez préalablement toutes les pièces à monter.

- Placez la nouvelle lame de scie sur le flasque de serrage intérieur (49).

- Montez le flasque de serrage (48) et la vis à six pans creux (47). Appuyez sur le blocage de broche (46) jusqu’à ce qu’il s’encliquette et serrez la vis à six pans creux dans le sens antihoraire.
- Desserrez la tige (42) de la vis de fixation (44) et faites glisser le capot de protection à mouvement pendulaire (4) vers le bas.
- Poussez la plaque de protection (45) à nouveau au-dessous de la vis de fixation (44).
- Resserrez les vis de fixation (44) et (43).
- Ramenez la tige (42) dans sa position d’origine et resserrez la vis de blocage (41) à la main.