# Dane techniczne

Ukośnica do paneli |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Moc nominalna | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Napięcie znamionowe | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Częstotliwość | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Prędkość obrotowa bez obciążenia | min–1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Ogranicznik prądu rozruchowego |  | ● | – | ● | ●
Typ lasera | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | <0,39 | <0,39 | <0,39 | <0,39
Klasa lasera |  | 1 | 1 | 1 | 1
WagaA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Klasa ochrony |  | / II | / II | / II | / II
Wymiary odpowiednich tarcz |
Średnica tarczy D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Grubość korpusu tarczy | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Maks. szerokość cięcia | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Średnica otworu d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

Dopuszczalne wymiary obrabianego elementu zob. Dopuszczalne wymiary obrabianego elementu

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.