# اره کردن

##

- بازوی کشویی (27) را بطور کامل به طرف عقب برانید و آن را در این وضعیت تثبیت کنید.
  مطمئن شوید که خط کش تعیین عمق سوراخ (29) به داخل فشرده شده باشد و پیچ تنظیم(28) هنگام حرکت بازوی کشویی بدون تماس با خط کش تعیین عمق سوراخ در شیار جای بیفتد.
- قطعه کار را متناسب با ابعاد مربوطه به خوبی تثبیت کنید.
- در صورت نیاز زاویه مورب دلخواه (افقی و/یا عمودی) را تنظیم کنید.
- ابزار برقی را روشن کنید.
- بازوی کشویی (27) را با دسته (1) آهسته به پایین برانید.
- قطعه کار را با کششی یکنواخت اره کنید.
- ابزار برقی را خاموش کنید و منتظر بمانید که تیغه اره به طور کامل متوقف شود.
- بازوی کشویی (27) را دوباره آهسته به بالا برانید.

##

- دسته را قبل از روشن کردن در کل طول مرحله کار محکم نگهدارید. هنگام اره کاری بازوی محرک را تحت کنترل مناسب حرکت دهید. یک لحظه غفلت هنگام کار با بازوی محرک می تواند جراحات سختی را ایجاد کند.

- بازوی کشویی (27) را را از حالت ایمن خارج کنید.
  کنترل کنید که با کشیدن و راندن بازوی کشویی (27) کل مکانیسم کشویی بازوی کشویی کار می کند.
- قطعه کار را متناسب با ابعاد مربوطه به خوبی تثبیت کنید.
- در صورت نیاز زاویه مورب دلخواه (افقی و/یا عمودی) را تنظیم کنید.
- بازوی کشویی (27) را با دسته (1) از خط کش راهنما (6) طوری دور کنید که تیغه اره جلوی قطعه کار قرار گیرد.
- ابزار برقی را روشن کنید.
- بازوی کشویی (27) را با دسته (1) آهسته به سمت پایین برانید.
- اکنون بازوی کشویی (27) را در جهت خط کش راهنما (6) فشار دهید و قطعه کار را با فشار متعادل اره کنید.
- ابزار برقی را خاموش کنید و منتظر بمانید که تیغه اره به طور کامل متوقف شود.
- بازوی کشویی (27) را آهسته به سمت بالا برانید.

##

جهت اره ‌کاری راحت قطعات کار دارای طول یکسان می توان قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار (35) (متعلقات) را بکار برد.

قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار را می توان در هر دو طرف میز کشوئی برای گسترش کفی اره (7) نصب کرد.

- پیچ قفل کننده (34) را باز کنید و قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار (35) را روی پیچ نگهدارنده (61) قرار دهید.
- پیچ قفل‌کننده (34) را دوباره محکم کنید.
- میز کشوئی برای گسترش کفی اره (7) را به اندازه طول دلخواه تنظیم کنید.

##

نگهدارنده عمق را باید در هنگام برش فاق یا در صورت استفاده از نگهدارنده فاصله تغییر داد.

- نگهدارنده عمق (29) را به بیرون برانید.
- بازوی ابزار(27) روی دسته (1) را به حالت دلخواه برانید.
- پیچ تنظیم (28) را آنقدر بر عکس بچرخانید که انتهای پیچ، با نگهدارنده عمق (29) تماس پیدا کند.
- بازوی محرک (27) را دوباره آهسته به بالا برانید.

##

در بریدن قطعات کاری خمیده یا قطعات گرد، باید با مهار کردن صحیح از لغزیدن قطعه کار جلوگیری کنید. در خط برش نباید هیچ فاصله یا شکافی مابین قطعه کار، خط کش راهنما و میز اره وجود داشته باشد.

در صورت لزوم باید یک گیره نگهدارنده ویژه درست کنید.