# Kasutuselevõtt

- Pöörake tähelepanu võrgupingele! Vooluallika pinge peab vastama elektrilise tööriista tüübisildil märgitud pingele.

##

- Elektritööriista sisselülitamiseks lükake kõigepealt sisselülitustõkis (2) keskasendisse ja vajutage seejärel sisse-/väljalülitit (58) ning hoidke seda surutult.

Suunis: Ohutuspõhjustel ei saa sisse-/väljalülitit (58) lukustada, vaid see peab töö ajal pidevalt surutuks jääma.

##

- Väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti (58).

##

Elektrooniline käivitusvoolu piiraja piirab võimsust elektrilise tööriista sisselülitamisel ja võimaldab kasutamist 16 A kaitsmega.

Märkus. Kui elektriline tööriist töötab kohe pärast sisselülitamist maksimaalsel pöörlemiskiirusel, ei ole käivitusvoolu piiraja ja taaskäivitumiskaitse töökorras. Elektriline tööriist tuleb saata viivitamatult klienditeenindusse.