# Tehnilised andmed

Paneelsaag |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Nimisisendvõimsus | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Nimipinge | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Sagedus | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Tühikäigu-pöörlemiskiirus | min–1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Käivitusvoolu piiraja |  | ● | – | ● | ●
Laseri tüüp | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Laseri klass |  | 1 | 1 | 1 | 1
KaalA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Kaitseklass |  | / II | / II | / II | / II
Sobivate saelehtede mõõtmed |
Saelehe läbimõõt D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Põhilehe paksus | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Max lõikelaius | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Puurava läbimõõt d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Töödeldava detaili lubatud mõõtmed vaadake Töödeldava detaili lubatud mõõtmed

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.