# Zabezpieczenie transportowe (zob. rys. A)

Zabezpieczenie transportowe (30) ułatwia manewrowanie elektronarzędziem podczas transportu na miejsce pracy.

## Odbezpieczanie elektronarzędzia (pozycja pracy)

- Przesunąć głowicę (27), trzymając ją za rękojeść (1), aby odciążyć zabezpieczenie transportowe(30).
- Wysunąć zabezpieczenie transportowe (30) w całości na zewnątrz.
- Powoli przesunąć głowicę (27) do góry.

## Zabezpieczanie elektronarzędzia (pozycja transportowa)

- Przesunąć głowicę (27) całkowicie do tyłu i zabezpieczyć ją w tej pozycji.
- Przesunąć głowicę w dół, aż zabezpieczenie transportowe (30) będzie można całkowicie wsunąć do środka.

Pozostałe wskazówki: zob. Transport (zob. rys. Z)