# Фиксация кронштейна

Механизм скольжения кронштейна (27) можно зафиксировать с помощью зажимного рычага (24). При этом возможны два положения кронштейна:

- кронштейн отодвинут назад до упора (для торцевания)
- кронштейн подтянут вперед до упора (компактное транспортировочное положение)

## Разблокировка кронштейна (см. рис. B1)

После разблокировки кронштейна (27) весь механизм скольжения готов к работе.

- Прижмите зажимной рычаг (24) вниз до упора.
- Зажимной клин зажимного рычага снимает блокировку с обоих нижних шарниров кронштейна.

## Фиксация кронштейна (см. рис. B2)

Кронштейн отодвинут назад до упора:

- Отодвиньте кронштейн (27) до упора назад.
- Оба верхних шарнира кронштейна находятся теперь в вертикальном положении и закрыты.
- Потяните зажимной рычаг (24) вверх, чтобы зажимной клин оказался между двумя нижними шарнирами кронштейна.
- Этим Вы фиксируете сдвинутый назад до упора кронштейн (27).

Кронштейн подтянут вперед до упора:

- Потяните кронштейн (27) вперед до упора.
- Теперь механизм скольжения полностью вытянут.
- Потяните зажимной рычаг (24) вверх, чтобы зажимной клин оказался между двумя нижними шарнирами кронштейна.
- Этим Вы фиксируете сдвинутый вперед до упора кронштейн (27).