# Pregătirea lucrului

##

Piesele de prelucrat lungi trebuie sprijinite sau proptite la capătul liber.

Masa de lucru pentru ferăstrău poate fi prelungită spre stânga şi spre dreapta cu ajutorul prelungirilor (7).

- Pliaţi spre interior pârghia de strângere (50).
- Trageţi complet afară prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău (7) până la lungimea dorită (maximum 250 mm).
- Pentru fixarea prelungirii mesei de lucru pentru ferăstrău, împingeţi din nou spre exterior pârghia de strângere (50).

##

La debitarea de unghiuri de înclinare în plan orizontal şi/sau vertical, trebuie să tragi afară, respectiv să scoţi complet, în funcţie de direcţia de tăiere, şina opritoare reglabilă din partea stângă sau dreaptă (5).

unghi de înclinare în plan vertical | unghi de înclinare în plan orizontal |
--- | --- | ---
0°–47° (stânga) | ≤ 44° (dreapta/stânga) | Desfiletează şurubul de blocare (51). Trage complet în afară şina opritoare reglabilă din partea stângă (5).
0°–47° (stânga) | ≥ 45° (dreapta/stânga) | Desfiletează şurubul de blocare (51). Trage complet în afară şina opritoare reglabilă din partea stângă (5). Ridică şina opritoare reglabilă şi trage-o în sus. Scoate şurubul de blocare (51).
0°–47° (dreapta) | ≤ 44° (dreapta/stânga) | Desfiletează şurubul de blocare (51). Trage complet în afară şina opritoare reglabilă din partea dreaptă (5). Ridică şina opritoare reglabilă şi trage-o în sus.
0°–47° (dreapta) | ≥ 45° (dreapta/stânga)

##

Mecanismul de culisare al braţului culisant (27) este prereglat din fabrică şi nu are amortizare în momentul livrării sculei electrice.

Poţi regla individual amortizarea mecanismului de culisare reglând amortizorul (52):

dură – mişcări de lucru controlate;

moale – tăieri rapide cu ferăstrăul.

- Desfiletează ambele şuruburi de reglare (53) cu ajutorul cheii hexagonale (4 mm) (16) pentru o amortizare mai moale
- sau
- strânge ambele şuruburi de reglare (53) pentru o amortizare mai dură.

##

Pentru garantarea unei siguranţe de lucru optime, piesa de prelucrat trebuie să fie întotdeauna bine fixată.
Nu prelucra piese care sunt prea mici pentru a putea fi fixate.

- Apasă strâns piesa de prelucrat pe şinele opritoare (6) şi (5).
- Introdu menghina din pachetul de livrare (18) într‑una din găurile (54) prevăzute în acest scop.
- Desfiletează şurubul-fluture şi reglează menghina potrivit piesei de prelucrat. Strânge din nou ferm şurubul-fluture.
- Strânge ferm bara filetată (56) pentru a fixa astfel piesa de prelucrat.

### Desprinderea piesei de prelucrat

- Pentru desfacerea menghinei, roteşte în sens antiorar bara filetată (56).