# Liughaara lukustamine

Liughaara (27) lukustusmehhanismi saab lukustada kinnitushoovaga (24). Seejuures on võimalikud liughaara kaks asendit:

- liughaar on lükatud täiesti taha (ristlõigeteks)
- liughaar on tõmmatud täiesti ette (kompaktseks transpordiasendiks)

## Liughaara kaitse maha võtmine (vt joonist B1)

Pärast liughaaralt (27) kaitse mahavõtmist on kogu liugmehhanism töövalmis.

- Suruge kinnitushoob (24) lõpuni alla.
- Kinnitushoova fikseerimiskiil vabastab liughaara kaks alumist liigendit.

## Pange liughaarale kaitse peale (vt joonist B2)

Liughaar on lükatud täiesti taha:

- Lükake liughaar (27) lõpuni taha.
- Liughaara kaks ülemist liigendit on nüüd püstiasendis ja suletud.
- Tõmmake kinnitushoob (24) üles, kuni fikseerimiskiil on seatud liughaara kahe alumise liigendi vahele.
- Täiesti taha lükatud liughaar (27) on seeläbi lukustatud.

Liughaar on tõmmatud täiesti ette:

- Tõmmake liughaar (27) täiesti ette.
- Liugmehhanism on nüüd täielikult välja toodud.
- Tõmmake kinnitushoob (24) üles, kuni fikseerimiskiil on seatud liughaara kahe alumise liigendi vahele.
- Täiesti ette tõmmatud liughaar (27) on seeläbi lukustatud.