# Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.

(1) | Håndtak
(2) | Innkoblingssperre for på-/av-bryter
(3) | Vernedeksel
(4) | Pendelvernedeksel
(5) | Justerbar anleggsskinne
(6) | Anleggsskinne
(7) | Sagbordforlenger
(8) | Boringer for montering
(9) | Innleggsplate
(10) | Låseklemme
(11) | Låseknapp for valgfri gjæringsvinkel (horisontal)
(12) | Spak for forhåndsinnstilling av gjæringsvinkel (horisontal)
(13) | Spennhåndtak for valgfri gjæringsvinkel (vertikal)
(14) | Hakk for standardgjæringsvinkel (horisontal)
(15) | Formstøpte håndtak
(16) | Unbrakonøkkel (6 mm/4 mm)
(17) | Unbrakonøkkel (2 mm)
(18) | Skrutvinge
(19) | Gliderull
(20) | Vinkelindikator for høyre gjæringsvinkelområde (0° til 47°) (vertikalt)
(21) | Sponavviser
(22) | Sponutkast
(23) | Støvsugeradapter
(24) | Glidemekanismens klemspak
(25) | Laservarselskilt
(26) | Laserbeskyttelsesdeksel
(27) | Glidearm
(28) | Justerskrue for dybdeanlegg
(29) | Dybdeanlegg
(30) | Transportsikring
(31) | Skala for gjæringsvinkel (vertikal)
(32) | Vinkelindikator for venstre gjæringsvinkelområde (47° til 0°) (vertikalt)
(33) | Innstillingsknapp for 22,5°-gjæringsvinkel (vertikal)
(34) | Låseskrue for lengdeanlegg
(35) | Lengdeanlegg
(36) | Skala for gjæringsvinkel (horisontal)
(37) | Sagbord
(38) | Skruknapp for innstilling av gjæringsvinkelområde (vertikalt)
(39) | Sagblad
(40) | Laseråpning
(41) | Låseskrue for stangen til pendelvernedekselet
(42) | Stang på vernedekselet
(43) | Fremre festeskrue (deksel/pendelvernedeksel)
(44) | Bakre festeskrue (deksel/pendelvernedeksel)
(45) | Dekkplate
(46) | Spindellås
(47) | Unbrakoskrue for sagbladfeste
(48) | Spennflens
(49) | Indre spennflens
(50) | Klemspak for sagbordforlenger
(51) | Låseskrue for justerbar anleggsskinne
(52) | Demper
(53) | Stillskruer til demping
(54) | Hull for skrutvinge
(55) | Vingeskrue
(56) | Gjengestang
(57) | Vinkelindikator for gjæringsvinkel (horisontal)
(58) | På-/av-bryter
(59) | På-/av-bryter for laser (sagelinjemarkering)
(60) | Skruer for innleggsplate
(61) | Klemskrue for lengdeanlegg
(62) | Skrue for laserbeskyttelsesdeksel
(63) | Stilleskrue for laserposisjoner (kant i kant)
(64) | Festeskrue for laserens monteringsplate
(65) | Festeskrue for huset til laseren
(66) / (67) / (68) | Stilleskruer for grunninnstilling 0° (vertikal gjæringsvinkel)
(69) | Stilleskrue for grunninnstilling 45° (vertikal gjæringsvinkel venstre)
(70) | Stilleskrue for grunninnstilling 45° (vertikal gjæringsvinkel høyre)
(71) | Stilleskruer for skala for gjæringsvinkel (horisontal)
(72) | Skrue for vinkelindikator (horisontal)
(73) | Stilleskrue for spennhåndtakets klemkraft for valgfrie gjæringsvinkler (vertikale)
(74) | Borrelås