# Транспортиране (вж. фиг. Z)

Преди транспортиране на електроинструмента трябва да изпълните следните стъпки:

- Избутайте плъзгащото се рамо (27) докрай назад и го обезопасете в тази позиция.
- Уверете се, че дълбочинният ограничител (29) е натиснат докрай навътре и регулиращият винт (28) влиза в отвора без да допира дълбочинния ограничител при преместване на плъзгащото се рамо.
- Прекарайте рамото на плъзгащото се рамо дотолкова надолу, че транспортното обезопасяване (30) да се притисне докрай навътре
- Вкарайте удължаванията на масата на циркуляра (7) докрай навътре.
- Настройте ъгъла на скосяване във вертикална равнина 0° и затегнете ръкохватката (13).
- Завъртете масата на циркуляра (37) до упор наляво и затегнете застопоряващата ръкохватка (11).
- Вържете захранващия кабел с лентата за залепване (74).
- Отстранете всички детайли и приспособления, които не могат да бъдат монтирани здраво към електроинструмента.
- При транспортиране по възможност поставяйте неизползваните циркулярни дискове в затворени кутии.
- За транспортиране хващайте отворите за хващане (15) странично върху масата на циркуляра.

- При транспортиране на електроинструмента за захващане използвайте само предвидените за целта транспортни съоръжения, никога предпазните съоръжения, плъзгащото се рамо или ръкохватката.