# Įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje nustatymas

Įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje galima nustatyti nuo 47° (kairėje pusėje) iki 47° (dešinėje pusėje).

Kad būtų galima greitai ir tiksliai nustatyti dažnai naudojamus įstrižo pjūvio kampus vertikalioje plokštumoje, 0°, 22,5°, 45° ir 47° kampams yra specialios atramos.

##

- Kiek galima į išorę ištraukite kairįjį reguliuojamą atraminį bėgelį (5).
- Atlaisvinkite prispaudžiamąją svirtelę (13).
- Slankųjį svertą (27), laikydami už rankenos (1), lenkite kairėn, kol kampo žymeklis (32) parodys norimą įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje.
- Laikykite slankųjį (27) svertą šioje padėtyje ir vėl užveržkite prispaudžiamąją svirtelę (13).
  Prispaudžiamosios svirtelės prispaudimo jėga turi būti tokia, kad slankusis svertas, esant bet kokiam įstrižo pjūvio kampui vertikalioje plokštumoje, išliktų nustatytoje padėtyje.

##

- Kiek galima į išorę ištraukite dešinįjį reguliuojamą atraminį bėgelį (5).
- Atlaisvinkite prispaudžiamąją svirtelę (13).
- Slankųjį svertą (27), laikydami už rankenos (1), iš 0° padėties šiek tiek paverskite kairėn ir sukite sukamąją rankenėlę (38), kol bus parodytas pageidaujamas įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje diapazonas.
- Slankųjį svertą (27), laikydami už rankenos (1), lenkite dešinėn, kol kampo žymeklis (20) parodys pageidaujamą įstrižo pjūvio kampą.
- Laikykite slankųjį (27) svertą šioje padėtyje ir vėl užveržkite prispaudžiamąją svirtelę (13).
  Prispaudžiamosios svirtelės prispaudimo jėga turi būti tokia, kad slankusis svertas, esant bet kokiam įstrižo pjūvio kampui vertikalioje plokštumoje, išliktų nustatytoje padėtyje.

##

Kad vėl būtų galima lengvai nustatyti 0° standartinį įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje, sukamoji rankenėlė (38) užsifiksuoja kairiojo įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje diapazone. . |

- Slankųjį svertą (27) iš dešinės lenkite į 0° padėtį.

##

- Abi atraminio bėgelio ilginamąsias dalis (5) visiškai ištraukite į išorę.
- Atlaisvinkite prispaudžiamąją svirtelę (13).
- Slankųjį svertą (27), laikydami už rankenos (1), iš 0° padėties šiek tiek paverskite kairėn ir sukite sukamąją rankenėlę (38), kol bus parodytas pageidaujamas įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje diapazonas.
- Slankųjį svertą (27), laikydami už rankenos (1), lenkite į kairę arba į dešinę, kol kampo žymeklis (32) arba (20) parodys pageidaujamą įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje.
- Laikykite slankųjį svertą (27) šioje padėtyje ir vėl užveržkite prispaudžiamąją svirtelę (13).
  Prispaudžiamosios svirtelės prispaudimo jėga turi būti tokia, kad slankusis svertas, esant bet kokiam įstrižo pjūvio kampui vertikalioje plokštumoje, išliktų nustatytoje padėtyje.

##

Visiškai ištraukite reguliavimo ratuką (33) į išorę ir pasukite jį 90° kampu. Lenkite slankųjį svertą (27), laikydami už rankenos (1), kol išgirsite, kad svertas užsifiksavo.