# Montage des pièces fournies

- Sortez avec précaution de l'emballage toutes les pièces fournies.
- Retirez intégralement le matériau d'emballage qui enveloppe l'outil électroportatif et les accessoires fournis.

## Montage du bouton de blocage (voir figure a)

- Vissez le bouton de blocage (11) dans l’alésage correspondant en-dessus du levier (12).

- Toujours bien serrer le bouton de blocage (11) avant le sciage. La lame de scie risque sinon de rester coincée dans la pièce.